Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Autoscatto

## Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

1. (Autoscatto) modalità desiderata

Se il tasto non viene visualizzato sul lato sinistro dello schermo, toccare MENU.

| (Spento) | L’autoscatto non viene utilizzato.
| (10 sec) | Consente di impostare l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando viene premuto il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e viene emesso un segnale acustico fino all’azionamento dell’otturatore. Per annullare, toccare .
| (2 sec) | Consente di impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Consente di impostare l’Autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, viene emesso un segnale acustico e l’otturatore viene azionato dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente in condizioni di illuminazione ridotta o se la velocità dell’otturatore è lenta, condizioni riscontrabili nelle modalità (Ritr. crepusc.) o (Crepuscolo).
In tal caso, effettuare la ripresa attenendosi ai suggerimenti riportati di seguito.

- Effettuare la ripresa utilizzando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e mantenere ferma la fotocamera tenendo saldamente le braccia appoggiate ai fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

- Utilizzare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana, in modo da mantenerla ferma.

Nota

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni o le voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi, in modo che il proprio viso sia riflesso nello schermo. La fotocamera rileva i soggetti, quindi l’otturatore entra in funzione. La fotocamera determina la composizione ottimale e impedisce che i visi siano tagliati dallo schermo. Non muovere la fotocamera dopo l’emissione del segnale acustico.

- È inoltre possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Torna all’inizio