Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Impostazioni raffica

## Impostazioni raffica

La fotocamera riprende fino a 10 fotogrammi continui in una raffica quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.

1. MENU (Impostazioni raffica) modalità desiderata

| (Spento) | Consente di registrare una singola immagine.
| (Alta) | Riprende fino a 10 immagini al secondo in successione.
| (Bassa) | Riprende fino a 2 immagini al secondo in successione.

Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato].

- Quando si effettua la registrazione con l’autoscatto, viene registrata una serie di 10 immagini al massimo.

- L’intervallo di registrazione risulta maggiore a seconda dell’impostazione per le dimensioni dell’immagine.

- [Mes. fuoco], [Bil. bianco] e [EV] vengono regolati per la prima immagine; queste impostazioni sono utilizzate anche per le altre immagini.

- Per la registrazione sulla memoria interna viene visualizzato il formato dell’immagine [VGA].

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o la scheda di memoria è piena, la raffica si interrompe.

- Nelle condizioni di velocità dell’otturatore ridotta, la raffica di riprese al secondo può essere diminuita.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni o le voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio