Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione dei filmati > Visione dei filmati

## Visione dei filmati

Creazione di fermi immagine durante la riproduzione dei filmati (DSC-TX100 / TX100V)

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. Selezionare un filmato con / .

1. Toccare sullo schermo.

Toccando lo schermo durante la riproduzione vengono visualizzati i tasti operativi.

#### Schermata di visione del filmato

Quando si tocca lo schermo durante la riproduzione viene visualizzata la barra di riproduzione che indica la posizione di riproduzione di un filmato e vengono visualizzati i tasti operativi.
(DSC-TX100 / TX100V) , , , , o appare sulla schermata di visione del filmato.
L’icona visualizzata dipende dalla dimensione e dalla qualità dell’immagine.

Tasto | Azione
| Riproduzione
| Pausa
| Avanzamento rapido
| Riavvolgimento rapido
| Riproduzione al rallentatore
| Riproduzione indietro al rallentatore
| Avanzamento di capitolo
| Riavvolgimento di capitolo
| Avanzamento di fotogramma
| Riavvolgimento di fotogramma
| Impostazioni volume
| Creazione di fermi immagine durante la riproduzione dei filmati
| Chiude il pannello di controllo

Note

- I tasti sul pannello di controllo possono variare a seconda dello stato di riproduzione.

- La schermata passa all’immagine successiva / precedente se si tocca il tasto Avanzamento di capitolo / Riavvolgimento di capitolo nell’impostazione Visione data.

### Creazione di fermi immagine durante la riproduzione dei filmati (DSC-TX100 / TX100V)

Durante la riproduzione dei filmati è possibile creare un fermo immagine toccando .
Al termine della registrazione, la riproduzione del filmato risulta in pausa.
Per visualizzare solo i filmati nella schermata indice
È possibile visualizzare solo le anteprime dei filmati nella schermata indice toccando MENU (Modo visione) (Visione cartella (MP4)) o (Visione AVCHD).
DSC-TX10:
(Visione cartella (MP4)): consente di visualizzare le anteprime dei filmati nel formato MP4 nella schermata indice.
(Visione AVCHD): consente di visualizzare le anteprime dei filmati nel formato AVCHD nella schermata indice.
DSC-TX100 / TX100V:
(Visione cartella (MP4)): consente di visualizzare le anteprime dei filmati nel formato MP4 nella schermata indice.
(Visione AVCHD):
Registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]

- Quando un file di filmato viene riprodotto fino alla fine, la fotocamera avvia automaticamente la riproduzione del file di filmato successivo.

Nota

- Potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni filmati ripresi utilizzando altre fotocamere.

Argomenti correlati
Modo visione
Torna all’inizio