Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Precauzioni > Alimentatore CA

## Alimentatore CA

- L’alimentatore CA in dotazione è dedicato a questa fotocamera. Non collegarlo ad altri dispositivi elettronici. In caso contrario si potrebbero verificare problemi di funzionamento. Assicurarsi inoltre di utilizzare un alimentatore CA Sony originale.

- Se la spia Alimentazione/carica lampeggia rapidamente durante l’operazione di carica, rimuovere la batteria in carica e quindi reinserire saldamente la stessa batteria nella fotocamera. Se la spia Alimentazione/carica lampeggia di nuovo rapidamente, è possibile che vi sia un errore della batteria o che sia stata inserita una batteria diversa dal tipo specificato. Controllare che la batteria sia del tipo specificato. Se la batteria è del tipo specificato, rimuovere la batteria, sostituirla con una nuova o diversa e controllare se la batteria viene caricata correttamente. Se la batteria viene caricata correttamente, potrebbe essersi verificato un errore della batteria.

- Se la spia Alimentazione/carica non si illumina anche dopo aver collegato l’alimentatore CA alla fotocamera e alla presa a muro, l’operazione di carica è stata interrotta temporaneamente ed è in standby. L’operazione di carica si interrompe ed entra automaticamente nello stato di attesa quando la temperatura è al di fuori della temperatura di funzionamento consigliata. Quando la temperatura ritorna nell’intervallo appropriato, il caricabatterie riprende la ricarica e la spia Alimentazione/carica si illumina di nuovo. Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C.

- Con l’alimentatore CA in dotazione è possibile caricare la batteria inserita nella fotocamera. È disponibile anche l’alimentazione mediante alimentatore CA nella modalità di riproduzione. Tuttavia, nella modalità di ripresa l’alimentazione mediante alimentatore CA non è disponibile. Sono necessari un alimentatore CA AC-LS5 (in vendita separatamente) e un cavo VMC-MD3 con terminale multiuso (in vendita separatamente) per ricevere l’alimentazione dalla presa di rete durante la ripresa.

Torna all’inizio