Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Qualità filmato / Dimensioni filmato

## Qualità filmato / Dimensioni filmato

Maggiori sono le dimensioni dell’immagine del filmato, migliore è la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati utilizzati al secondo (velocità in bit media) maggiore è la qualità dell’immagine.
Selezionare un formato di registrazione dei filmati premendo MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Formato del filmato] nella modalità di ripresa. [Dettagli]

#### DSC-TX10

È possibile impostare la Qualità filmato nel formato AVCHD e impostare Dimensioni filmato nel formato MP4.
Qualità filmato (formato di registrazione: AVCHD)

1. MENU (Qualità filmato) modo desiderato

Impostare utilizzando i pulsanti visualizzati a sinistra dello schermo a seconda della modalità REG.
I filmati ripresi con questa fotocamera sono registrati nel formato AVCHD a circa 60 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità interlacciata, con audio Dolby Digital.

| Qualità filmato | Velocità in bit media | Descrizione
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Consente di riprendere alla massima qualità dell’immagine con dimensioni 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Consente di riprendere con qualità alta dell’immagine con dimensioni 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Consente di riprendere alla qualità standard dell’immagine con dimensioni 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

È possibile impostare la Qualità filmato nel filmato [AVCHD 60i/60p] (dispositivi compatibili con 1080 60i) o [AVCHD 50i/50p] (dispositivi compatibili con 1080 50i) e impostare Dimensioni filmato nel formato MP4.
Qualità del filmato (formato di registrazione:
[AVCHD 60i/60p] (dispositivi compatibili con 1080 60i) / [AVCHD 50i/50p] (dispositivi compatibili con 1080 50i))

1. MENU (Qualità filmato) modalità desiderata

Impostare utilizzando i pulsanti visualizzati a sinistra dello schermo a seconda della modalità REG.
I filmati ripresi con questa fotocamera sono registrati nel formato AVCHD a circa 60 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità interlacciata, con audio Dolby Digital o nel formato AVCHD, a circa 60 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità progressiva, con audio Dolby Digital.

| Qualità filmato | Velocità in bit media | Descrizione
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Consente di riprendere alla massima qualità dell’immagine con dimensioni 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Consente di riprendere alla massima qualità dell’immagine con dimensioni 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Consente di riprendere alla qualità dell’immagine standard con dimensioni 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Consente di riprendere alla qualità standard dell’immagine con dimensioni 1440×1080 (50i / 60i).

#### Dimensioni dell’immagine del filmato (formato di registrazione: MP4)

1. MENU (Dimensioni filmato) dimensioni desiderate

Impostare utilizzando i pulsanti visualizzati a sinistra dello schermo a seconda della modalità REG.
I filmati ripresi con questa fotocamera sono registrati nel formato MPEG-4 a circa 30 fotogrammi/sec (confirmed) (dispositivi compatibili con 1080 60i) o 25 fotogrammi/sec (dispositivi compatibili con 1080 50i), nella modalità progressiva, con audio AAC, formato mp4.

| Dimensioni dell’immagine del filmato | Velocità in bit media | Descrizione
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Consente di riprendere con il formato 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Consente di riprendere con il formato 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Consente di riprendere nel formato VGA

Note

- Se viene selezionata la dimensione dell’immagine [MP4 3M] viene prodotta un’immagine teleobiettivo.

- I filmati registrati con il Modo filmato impostato su [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) non possono essere salvati su un disco senza modificare la qualità originale. Convertire il filmato mediante “PMB” e salvarlo nel disco.
  I filmati registrati con il Modo filmato impostato su [AVC HD 24M (FX)] non possono essere registrati su un disco DVD o come disco AVCHD. Salvarli in un disco Blu-ray.

Torna all’inizio