Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione di fermi immagine > Visione di fermi immagine

## Visione di fermi immagine

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. Selezionare un’immagine con /.

Utilizzo delle operazioni di trascinamento
È possibile eseguire le seguenti azioni trascinando lo schermo durante la riproduzione.
Consente di visualizzare l’immagine successiva / precedente
Nella modalità di visualizzazione, trascinare lo schermo a destra o a sinistra. Per cambiare le immagini continuamente, trascinare lo schermo a destra o a sinistra e continuare a toccare lo schermo.
Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa
Questa fotocamera crea un file di database di immagini sulla scheda memoria per registrare e riprodurre le immagini. Se la fotocamera rileva immagini non registrate nel file di database delle immagini sulla scheda di memoria, viene visualizzata una schermata di registrazione con il messaggio “File trovati che non sono stati individ. Importa i file”. Per visualizzare le immagini non registrate, è necessario registrarle selezionando [OK].

- Per registrare le immagini è necessario utilizzare una batteria sufficientemente carica. Se si utilizza una batteria con una carica bassa per registrare le immagini, potrebbe non essere possibile registrare tutti i dati o i dati potrebbero alterarsi se la carica della batteria si esaurisce.

Consente di visualizzare l’immagine con orientamento verticale a schermo intero (DSC-TX100V)
A seconda di come viene ruotata la fotocamera, viene stabilito l’orientamento orizzontale o verticale dell’immagine e l’immagine riprodotta ruota automaticamente.
Torna all’inizio