Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Videokvalitet / Videostørrelse

## Videokvalitet / Videostørrelse

Jo større filmbildet er, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større mengde data som brukes per sekund (gjennomsnittlig bithastighet), jo bedre er bildekvaliteten.
Velg et filmopptaksformat ved å trykke på MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] i opptaksmodus. [Detaljer]

#### DSC-TX10

Du kan stille inn Videokvalitet i AVCHD-format, og stille inn Videostørrelse i MP4-format.
Videokvalitet (opptaksformat: AVCHD)

1. MENU (Videokvalitet) ønsket modus

Still inn med knappene som vises på venstre side av skjermen avhengig av opptaksmodusen.
Filmer som er spilt inn med dette kameraet tas i AVCHD-formatet, med omtrent 60 felter/sek (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sek (1080 50i-kompatible enheter), i sammenflettet modus, med Dolby Digital-lyd.

| Videokvalitet | Gjennomsnittlig bithastighet | Beskrivelse
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (50i / 60i)-størrelse.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Fotograferer med en høy bildekvalitet på 1920×1080 (50i / 60i)-størrelse.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Fotograferer med en standard bildekvalitet på 1440×1080 (50i / 60i)-størrelse.

#### DSC-TX100 / TX100V

Du kan stille Videokvalitet i [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatible enheter) film, og stille inn Videostørrelse i MP4-format.
Videokvalitet (opptaksformat:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatible enheter) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatible enheter))

1. MENU (Videokvalitet) ønsket modus

Still inn med knappene som vises på venstre side av skjermen avhengig av opptaksmodusen.
Filmer som er tatt med dette kameraet er spilt inn i AVCHD-format, ved ca. 60 felter/sek (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sek (1080 50i-kompatible enheter), i sammenflettet modus, med Dolby Digital-lyd eller AVCHD-format, ved ca. 60 felter/sek (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sek (1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med Dolby Digital-lyd.

| Videokvalitet | Gjennomsnittlig bithastighet | Beskrivelse
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (50p / 60p)-størrelse.
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (50i / 60i)-størrelse.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Fotograferer med en standard bildekvalitet på 1920×1080 (50i / 60i)-størrelse.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Fotograferer med en standard bildekvalitet på 1440×1080 (50i / 60i)-størrelse.

#### Filmbildestørrelse (opptaksformat: MP4)

1. MENU (Videostørrelse) ønsket størrelse

Still inn med knappene som vises på venstre side av skjermen avhengig av opptaksmodusen.
Filmer som er spilt inn med dette kameraet tas i MPEG-4-formatet, med omtrent 30 rammer/sek (1080 60i-kompatible enheter) eller omtrent 25 rammer/sek (1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd, mp4-format.

| Filmbildestørrelse | Gjennomsnittlig bithastighet | Beskrivelse
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Fotograferer i størrelsen 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Fotograferer i størrelsen 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Fotograferer i størrelsen VGA

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt.

- Filmer som er spilt inn med Videomodus stilt inn til [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) kan derimot ikke lagres til en disk uten å endre den originale kvaliteten. Konverter filmen med "PMB" og lagre den til disken.
  Filmer som er spilt inn med Videomodus innstilt til [AVC HD 24M (FX)] kan ikke lagres til en DVD-disk eller som en AVCHD-disk. Lagre dem til en Blu-ray-disk.

Til toppen