Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke med datamaskinen din > Bruke programvaren > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- "PMB" lar deg importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på datamaskinen. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, og klikk på [Import].

- Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort og vises på kameraet. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, klikk på [Export] [Easy Export (PC Sync)] i menyen [Manipulate], og klikk på [Export].

- Du kan lagre og skrive ut bilder med dato.

- Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.

- Du kan korrigere (Rødøyekorreksjon, osv.) stillbilder, og endre opptaksdato og -klokkeslett.

- Blu-ray-disker, AVCHD-disker og DVD-videodisker kan opprettes fra filmer i AVCHD-visning som er importert til en datamaskin. (En Internettilkobling kreves under laging av en Blu-ray-disk eller en DVD-videodisk for første gang.) Filmer som er spilt inn med Videomodus stilt inn til [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) kan derimot ikke lagres til en disk uten å endre den originale kvaliteten. Konverter filmen med "PMB" og lagre den til disken.
  Filmer som er spilt inn med Videomodus innstilt til [AVC HD 24M (FX)] kan ikke lagres til en DVD-disk eller som en AVCHD-disk. Lagre dem til en Blu-ray-disk.

- Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er nødvendig.)

- Du kan importere bilder og filmer som er lagret med stedsinformasjon og fotograferingsretning til en datamaskin, og se på dem sammen med et kart som viser opptaksstedet (kun DSC-TX100V).

- Du finner mer informasjon på (PMB Help).

- Film i AVCHD-visningsfil beskrives som følger:

DSC-TX10: AVCHD-formatfilmer
DSC-TX100 / TX100V: Spilt inn med [Videoformat] stilt inn til [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Detaljer]
Til toppen