Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler / Om dette kameraet > Antall stillbilder og mulig opptakstid for filmer > Opptakstid for filmer

## Opptakstid for filmer

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Tilgjengelig opptakstid kan variere avhengig av opptaksforholdene og minnekortet.

#### DSC-TX10

Kvalitet/størrelse | Internminne | Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 t 30 m (1 t 30 m) | 3 t 00 m (3 t 00 m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 30 m (30 m) | 1 t 00 m (1 t 00 m) | 2 t 00 m (2 t 00 m) | 4 t 05 m (4 t 05 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (40 m) | 1 t 45 m (1 t 20 m) | 3 t 35 m (2 t 45 m) | 7 t 20 m (5 t 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 t 20 m | 2 t 45 m | 5 t 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 t 15 m | 2 t 40 m | 5 t 20 m | 10 t 50 m
MP4 3M |  | 1 t 10 m | 2 t 25 m | 4 t 55 m | 9 t 55 m | 20 t 00 m

#### DSC-TX100 / TX100V

Kvalitet/størrelse | Internminne | Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 28M (PS) |  | 9 m (9 m) | 15 m (15 m) | 35 m (35 m) | 1 t 15 m (1 t 15 m) | 2 t 30 m (2 t 30 m)
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 t 30 m (1 t 30 m) | 3 t 00 m (3 t 00 m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 30 m (30 m) | 1 t 00 m (1 t 00 m) | 2 t 00 m (2 t 00 m) | 4 t 05 m (4 t 05 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (40 m) | 1 t 45 m (1 t 20 m) | 3 t 35 m (2 t 45 m) | 7 t 20 m (5 t 30 m)
MP4 12M |  | 20 m | 40 m | 1 t 20 m | 2 t 45 m | 5 t 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 t 15 m | 2 t 40 m | 5 t 25 m | 10 t 50 m
MP4 3M |  | 1 t 10 m | 2 t 25 m | 4 t 55 m | 10 t 00 m | 20 t 05 m

- Tallet i parentes viser omtrentlig minimum opptakstid.

- Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter om gangen. Maksimal størrelse på en filmfil i MP4-format er opptil ca. 2 GB.

Merk

- Tilgjengelig opptakstid for filmer varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-Rate) som automatisk justerer bildekvaliteten avhengig av opptaksscenen.
  Når du spiller inn motiver i rask bevegelse, er bildet tydeligere men opptakstiden er kortere fordi mer minne brukes til å fange handlingen.
  Tilgjengelig opptakstid er også avhengig av opptaksforholdet eller motivet eller innstillingen for bildekvalitet/-størrelse.

Til toppen