Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Hovedinnstillinger > GPS-innstilling (kun DSC-TX100V)

## GPS-innstilling (kun DSC-TX100V)

Kontrollere trianguleringsstatus og opptaksretning
Den innebygde GPS-en og retningssensoren i kameraet innhenter informasjon om sted eller opptaksretning og registrerer dette på bildene.
Bruker du den medfølgende programvaren "PMB", kan du importere bilder og filmer som er lagret med stedsinformasjon og opptaksretning til en datamaskin, og se på dem sammen med et kart som viser opptaksstedet. Se "PMB Help" for mer informasjon.

1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [GPS-innstilling] ønsket modus

| På | GPS-retningssensoren er aktivert.
| Av | GPS-retningssensoren er deaktivert. Still inn dette for å ikke lagre steds- og retningsinformasjonen.

For å motta et GPS-signal

- Trianguler når linsehetten er åpen.

- Riktig triangulering er ikke mulig innendørs eller nær høye bygninger.
  Bruk kameraet ditt i et åpent område utendørs, og slå på kameraet igjen.

- Hvis ingen trianguleringsikon vises, selv om du venter i flere minutter, kan du være i et område hvor GPS-signalmottaket er vanskelig eller umulig.
  Bruk kameraet i et åpent område utendørs, eller ta bilder i situasjonen slik den er, uten lagring av stedsinformasjon.

Merknader

- Fotograferingsretningen blir ikke registrert når du gjør filmopptak.

- Under take-off eller landing med fly, må du slå av kameraet slik kabinpersonalet gir instruks om.

- Bruk GPS i henhold til de reglene som gjelder på det aktuelle stedet eller i den aktuelle situasjonen.

- Det kan ta opptil flere minutter å hente inn stedsinformasjon når du bruker GPS for første gang eller bare bruker den av og til. Trianguleringstiden kan forkortes ved å ta inn GPS-hjelpedata. [Detaljer]

- Informasjon om fotograferingsretning som dette kameraet henter inn, baserer seg på magnetisk nord (den retningen en kompassnål peker imot).

- Hvis kameraet befinner seg i nærheten av magnetiske kilder eller metall, kan det oppstå feil i retningssensoren. Hold kameraet unna magnetiske kilder eller metall så sant det er mulig.

- Riktig fotograferingsretning vil kanskje ikke bli registrert eller vist i følgende tilfeller:

- Nær en bygning, en gangbro, en jernbro, et kjøretøy eller et tårn av jern

- Nær elektriske apparater som fjernsyn, høyttalere, kjøleskap, mobiltelefoner, øretelefoner

- Nær et bord eller en stol av stål, osv.

- Retningsinformasjonen vil bli ustabil hvis dette kameraet vendes oppover.

- Under søk etter satellittposisjoner, eller triangulering, kan dette mislykkes hvis du legger fingeren din over GPS-mottakeren.

### Kontrollere trianguleringsstatus og opptaksretning

Indikatoren endres etter styrken på GPS-signalet når GPS er aktivert. Trianguleringsstatusen kan også sjekkes med [Posisjonsopplysninger]. [Detaljer]
Du kan kontrollere opptaksretningen ved hjelp av retningsikonet som vises på skjermen.

Trianguleringsstatus | GPS-indikatorer | GPS-mottaksstatus
Av | Ingen indikator | [GPS-innstilling] er stilt inn til [Av] eller en feil oppsto.
Vanskelig |  | Kameraet finner ikke noe GPS-signal, og kan derfor ikke innhente stedsinformasjon. Bruk kameraet i et åpent område.
Søker |  | Søker etter GPS-satellitter. Det kan ta flere minutter å starte trianguleringen.
Triangulerer |  | Kameraet mottar et GPS-signal og kan innhente stedsinformasjon.

Fotograferingsretning | Indikatorer
Nord |
Vest |
Sør |
Øst |

Liknende emne
Scenegjenkjenning
GPS-innstilling (kun DSC-TX100V)
GPS-hjelpedata (kun DSC-TX100V)
Autom. klokkejust. (kun DSC-TX100V)
GPS (kun DSC-TX100V)
Til toppen