Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Posisjonsopplysninger (kun DSC-TX100V)

## Posisjonsopplysninger (kun DSC-TX100V)

GPS-trianguleringsstatus kan sjekkes. Under visning av GPS-trianguleringsstatusen, er kameraet enkelt å stille inn for GPS-triangulering.

1. MENU (Posisjonsopplysninger)

Viser trianguleringsinformasjonen på skjermen.

#### Om GPS-indikatorene

Indikatoren (A) endres etter styrken på GPS-signalet når GPS er aktivert.

GPS-indikatorer | Trianguleringsstatus | GPS-mottaksstatus
Ingen indikator | Av | [GPS-innstilling] er stilt inn til [Av] eller en feil oppsto.
| Vanskelig | Kameraet finner ikke noe GPS-signal, og kan derfor ikke innhente stedsinformasjon. Bruk kameraet i et åpent område.
| Søker | Søker etter GPS-satellitter. Det kan ta flere minutter å starte trianguleringen.
| Triangulerer | Under GPS-triangulering, vises lengde-/breddegrad (B).

#### Satellitt og posisjonsindikatorer

Satellittposisjon og status for innhenting av baneinformasjon (C) kan sjekkes på visningen for stedsinformasjon. Opptil 4 indikatorer som viser statusen for innhenting av informasjon for satellitten vises på posisjonsindikatoren (D).
Fargen på satellittindikatoren og posisjonsindikatoren endres i henhold til posisjonsstatusen. En indikator med grønn farge viser at kameraet utfører triangulering.
Merknader

- Hvis GPS-signalet kan mottas fra flere satellitter, kan det, avhengig av situasjonen, ikke være mulig å lagre eller vise riktig opptaksretning eller -tid.

- Under søk etter satellittposisjoner, eller triangulering, kan dette mislykkes hvis du legger fingeren din over GPS-mottakeren.

Liknende emne
GPS-innstilling (kun DSC-TX100V)
GPS (kun DSC-TX100V)
Til toppen