Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Hovedinnstillinger > HDMI-oppløsning (kun DSC-TX100 / TX100V)

## HDMI-oppløsning (kun DSC-TX100 / TX100V)

Når du kobler kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-terminaler ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [HDMI-oppløsning] ønsket modus

| Auto | Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.
| 1080p | Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).
| 1080i | Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merk

- Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i] eller [1080p], avhengig av den TV-en som skal kobles til.

Til toppen