Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Før bruk > Navn på deler og liste over ikoner som vises på skjermen > Liste over ikoner som vises på skjermen

## Liste over ikoner som vises på skjermen

Liste over ikoner i opptaksmodus
Liste over ikoner i visningsmodus
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Posisjonene til de viste ikonene kan variere avhengig av opptaksmodusen.

### Liste over ikoner i opptaksmodus

Indikator | Betydning
9 | Antall bilder som kan tas (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Filmopptaksscene vises kun på DSC-TX10.
| Ikon for scenegjenkjenning
| Vibrasjonsvarsel
| Lukkede øyne-reduksjon
| Scenegjenkjenning
| Overleggsikon for Fremragende auto
TAR OPP Standby | Ta opp film / standby (film)
0:12 | Opptakstid (m:s)
| Ansiktsregistrering
| Hvitbalanse / vises kun på DSC-TX10.
| Målemodus
| Uskarp-effekt
| Myke hudtoner-effekt
| Serieinnstilling
| Eye-Fi-modusvisning
| Advarsel om overoppheting
| Full databasefil / feil med databasefil

Indikator | Betydning
| AE/AF-lås
ISO400 | ISO-tall
| Støyreduksjon NR med sakte lukker
125 | Lukkerhastighet
F3.5 | Blenderverdi
+2.0EV | Eksponeringsverdi
| Indikator for AF-avstandssøkerramme
| Nærfokus
| Blitsmodus
| Rødøyereduksjon
| Blits lader
| Vindstøyreduksjon

Indikator | Betydning
| Gjenværende batteritid
| Advarsel om lite batteristrøm
| Berøringspanel ugyldig
| GPS (DSC-TX100V)
| Posisjonsopplysninger (DSC-TX100V)
1.4 | Zooming
| Skriving til bufferminne (DSC-TX100 / TX100V)
OPPTAK | Referanse
| Opptaksmedium (minnekort/internminne)
| AF-lys

Indikator | Betydning
100Min | Tilgjengelig opptakstid
| REC-mappe
| Selvutløser
C:32:00 | Egendiagnose-display
| Advarselsindikator som hører til opptak av stillbilde
| Reisemål (DSC-TX10 / TX100)
| AF-avstandssøkerramme
| Trådkors for punktmåling
| Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet vises kun på DSC-TX100 / TX100V.
96 | Antall bilder som kan tas
| Skriv dato

### Liste over ikoner i visningsmodus

Indikator | Betydning
| Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet vises kun på DSC-TX100 / TX100V.
| Seriebilder
| Hovedbilde i seriegruppen
| Beskytt
| Utskriftsbestilling (DPOF)
| Avspillingszoom
| Avspillingsmedium (minnekort/internminne)
| Eye-Fi-modusvisning
| 3D-bilder
| Avspillingsmappe
12/12 | Bildenummer / Antall bilder tatt opp i valgt datoområde, mappe
| Full databasefil / feil med databasefil
| Advarsel om overoppheting
| Forstørrelse er ikke tilgjengelig

Indikator | Betydning
101-0012 | Mappefilnummer
2011-1-1 9:30 AM | Dato/tid for opptak av det avspilte bildet

Indikator | Betydning
| Gjenværende batteritid
| Advarsel om lite batteristrøm
| TransferJet-innstillinger
| Visningsmodus
| Målemodus
| Blitsmodus
| Hvitbalanse / vises kun på DSC-TX10.
+2.0EV | Eksponeringsverdi

Indikator | Betydning
500 | Lukkerhastighet
F3.5 | Blenderverdi
ISO400 | ISO-tall
C:32:00 | Egendiagnose-display
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Visning av lengde- og breddegrad
| Avspilling
| Avspilling med variabel hastighet
| Avspillingsindikator
00:00:12 | Telleverk
| GPS (kun DSC-TX100V)
| GPS-innstilling (kun DSC-TX100V)
| Lydvolum

Til toppen