Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > GPS (tylko DSC-TX100V)

## GPS (tylko DSC-TX100V)

Aparat nie odbiera sygnału GPS.

- Ustaw opcję [Nastaw. GPS] na [Włącz]. [Szczegóły]

- Aparat może nie być w stanie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS ze względu na przeszkody.

- Aby triangulacja informacji o lokalizacji przebiegała prawidłowo, zanieś aparat na otwartą przestrzeń i ponownie go uruchom.

Zbyt duży błąd w informacjach o lokalizacji.

- Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów, zależnie od budynków dookoła, słabych sygnałów GPS, itp.

Triangulacja długo trwa, pomimo tego, że [Dane asysty GPS] zostały pobrane.

- Opcja [Ustaw. daty i czasu] nie jest ustawiona lub ustawiony czas jest bardzo odchylony. Nastaw prawidłowo datę i godzinę. [Szczegóły]

- Skończył się termin ważności danych asysty. Uaktualnij [Dane asysty GPS]. [Szczegóły]

- Ponieważ pozycja satelitów GPS nieustannie się zmienia, ustalenie lokalizacji może potrwać dłużej lub odbiornik może nie być w stanie w ogóle ustalić lokalizacji, zależnie od miejsca i czasu używania aparatu.

- GPS jest systemem służącym do określenia lokalizacji geograficznej za pomocą triangulacji sygnałów radiowych z satelitów GPS. Unikaj używania aparatu w miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub odbite, na przykład zacienione miejsc otoczone przez budynki lub drzewa, itp. Używaj aparatu przy widocznym niebie.

Informacje dotyczące lokalizacji lub kierunku nie zostały nagrane.

- Kierunek nagrywania nie jest rejestrowany podczas nagrywania filmów.

- Użyj programu „PMB”, aby wykonać import filmów z danymi lokalizacji GPS na komputer.

Zbyt duży błąd w informacjach kompasu

- Nie umieszczaj aparatu w pobliżu źródła magnetycznego lub metalu.

Powrót do początku