Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

## Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

Płyty DVD o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) mogą być tworzone przy użyciu dostarczonego programu „PMB”, z wybranego filmu AVCHD importowanego na komputer.

1. Włącz zasilanie komputera i włóż nie używaną płytę do napędu DVD.

- Jeżeli uruchomi się automatycznie program inny niż PMB, zamknij ten program.

1. Uruchom „PMB”.

1. Wybierz film AVCHD, który ma zostać zapisany na płycie.

1. Kliknij (Utwórz dyski), po czym wybierz [Utwórz dyski DVD-Video (STD)].

1. Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.

Uwagi

- Upewnij się, że program PMB został uprzednio zainstalowany. [Szczegóły]

- Płyty nie mogą być tworzone z filmów MP4.

- Utworzenie płyty może długo trwać, ze względu na konwersję filmu AVCHD na jakość obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

- Gdy płyta DVD-Video jest tworzona po raz pierwszy, komputer musi być połączony z Internetem.

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]
Powrót do początku