Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Ostrość

## Ostrość

Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć tego menu.
AF oznacza Autofokus, czyli funkcję, która pozwala na automatycznie ustawienie ostrości.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.

1. MENU (Ostrość) żądany tryb

W zależności od wybranego trybu NAGR opcja ta jest ustawiana przy użyciu przycisków widocznych po lewej stronie ekranu.

| (Multi AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze. Gdy funkcja Wybór sceny jest ustawiona na opcję (Podwodne), operacja nastawiania ostrości będzie działać odpowiednio do warunków podwodnego nagrywania. Gdy zogniskowanie zostaje wykonane przez wciśnięcie spustu migawki do połowy, wyświetlona będzie duża zielona ramka (DSC-TX10).
| (Centr AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Punktowy AF) | Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach lub na wąskim wycinku przestrzeni. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.

Uwagi

- Gdy jest używana opcja [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], ramka pola AF zostanie wyłączona i będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Gdy tryb ogniskowania jest ustawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

- Po włączeniu funkcji Śledzenie ostrością, aparat ustawi ostrość, wybierając priorytetowo obiekt, który ma być śledzony.

- Zależnie od wybranego trybu NAGR ustawienie niektórych opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR”. [Szczegóły]

Szybkie wybieranie obiektu z priorytetem
Po dotknięciu ekranu zostanie wyświetlona ramka. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje wyostrzenie zawartości ramki. Aby anulować ustawienie ostrości, dotknij ikony .

### Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu

Jeżeli obiekt jest nieostry, wykonaj co następuje:

1. Skomponuj ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF (A) i wciśnij spust migawki do połowy, aby zogniskować na obiekcie (Blokada AF).

1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i pozostanie zapalony, wróć do ostatecznie skomponowanego zdjęcia i wciśnij całkowicie spust migawki.

- Dopóki nie wciśniesz spustu migawki do końca, możesz wypróbować tę procedurę tyle razy, ile jest to konieczne.

Podobny temat
Śledzenie ostrością
Powrót do początku