Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Główne ustawienia > Nastaw. GPS (tylko DSC-TX100V)

## Nastaw. GPS (tylko DSC-TX100V)

Sprawdzanie statusu triangulacji i kierunku fotografowania
Wbudowany GPS i czujnik kierunku w tym aparacie uzyskują informacje o lokalizacji lub kierunku nagrywania i nagrywają je na obrazach.
Używając dostarczonego w zestawie programu „PMB”, można importować na komputer zdjęcia i filmy nagrane razem z informacjami o lokalizacji i kierunku fotografowania i oglądać je razem z mapą pokazującą lokalizację, w której zostały wykonane. Szczegółowe operacje, zobacz „PMB – pomoc”.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Nastaw. GPS] wybrany tryb

| Włącz | Czujnik kierunku GPS jest włączony.
| Wyłącz | Czujnik kierunku GPS jest wyłączony. Ustaw tę opcję, jeśli nie chcesz zapisywać informacji o położeniu i kierunku.

Aby odebrać sygnał GPS

- Triangulacja jest wykonywana przy odsłoniętej osłonie obiektywu.

- Prawidłowe wyznaczenie pozycji (triangulacja) nie jest możliwe w pomieszczeniach lub w pobliżu wysokich budynków.
  Użyj aparatu na dworze, w otwartej przestrzeni i ponownie uruchom aparat.

- Jeśli ikona triangulacji nie zostanie wyświetlona po kilku minutach, możesz znajdować się w obszarze, w którym odbiór sygnału GPS jest utrudniony lub niemożliwy.
  Używaj aparatu na dworze, w otwartej przestrzeni lub nagraj obrazy w takiej sytuacji jaka jest i wtedy informacje o lokalizacji nie będą nagrane.

Uwagi

- Kierunek nagrywania nie jest rejestrowany podczas nagrywania filmów.

- Podczas startu i lądowania samolotu wyłącz aparat, zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego.

- Używaj funkcji GPS zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym miejscu lub w danej sytuacji.

- Uzyskanie danych o lokalizacji może potrwać do kilku minut podczas pierwszego użycia GPS lub rzadszego z niego korzystania. Czas triangulacji może zostać skrócony dzięki pobraniu danych asysty GPS. [Szczegóły]

- Informacje o kierunku fotografowania uzyskiwane przez ten aparat są oparte na północy magnetycznej (kierunku wskazywanym igłą kompasu).

- Jeżeli w pobliżu aparatu znajduje się źródło magnetyczne lub metal, może powstać błąd czujnika kierunku. W miarę możliwości trzymaj aparat z dala od źródła magnetycznego lub metalu.

- Prawidłowy kierunek fotografowania może nie zostać nagrany lub wyświetlony w następujących wypadkach:

- W pobliżu budynku, kładki, żelaznego mostu, pojazdu, żelaznej wieży

- W pobliżu aparatów elektrycznych, na przykład telewizora, głośnika, lodówki, komórki, słuchawek

- W pobliżu biurka ze stali lub stalowego krzesła, itp.

- Informacje o kierunku będą niestabilne w wypadku skierowania aparatu ku górze.

- Kiedy przeprowadzane jest wyszukiwanie pozycji satelitów lub triangulacja, może ją przerwać położenie palców na odbiorniku GPS.

### Sprawdzanie statusu triangulacji i kierunku fotografowania

Wskaźnik zmienia się zależnie od siły odbieranego sygnału GPS, jeżeli GPS jest włączony. Stan triangulacji można sprawdzić przy użyciu funkcji [Informacja o położeniu]. [Szczegóły]
Można sprawdzić kierunek fotografowania za pomocą ikony kierunku wyświetlanej na ekranie.

Status triangulacji | Wskaźniki GPS | Status odbioru GPS
Wyłączona | Brak wskaźnika | Opcja [Nastaw. GPS] jest ustawiona na [Wyłącz] lub wystąpił błąd.
Trudności |  | Aparat nie może znaleźć sygnału GPS i w związku z tym nie może uzyskać informacji o lokalizacji. Używaj aparatu w otwartej przestrzeni.
Szukanie |  | Szukanie satelitów GPS. Rozpoczęcie triangulacji może nastąpić po kilku minutach.
Triangulacja |  | Aparat odbiera sygnał GPS i może uzyskać informacje o lokalizacji.

Kierunek fotografowania | Wskaźniki
Północ |
Zachód |
Południe |
Wschód |

Podobny temat
Rozpoznanie sceny
Nastaw. GPS (tylko DSC-TX100V)
Dane asysty GPS (tylko DSC-TX100V)
Auto nast. zegara (tylko DSC-TX100V)
GPS (tylko DSC-TX100V)
Powrót do początku