Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Ustawienia zegara > Auto nast. regionu (tylko DSC-TX100V)

## Auto nast. regionu (tylko DSC-TX100V)

Po wykryciu różnicy w strefach czasowych aparat automatycznie wybierze odpowiedni obszar przy użyciu modułu GPS.

1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia zegara) [Auto nast. regionu] wybrany tryb

| Włącz | Automatycznie ustawia obszar.
| Wyłącz | Nie ustawia automatycznie obszaru.

Uwagi

- Ustawienie [Auto nast. regionu] nie jest prawidłowe, gdy opcja [Nastaw. GPS] ma ustawienie [Wyłącz].

- Przed użyciem aparatu należy ustawić w nim opcję [Ustaw. daty i czasu].

- W zależności od wybranego obszaru ustawienie [Auto nast. regionu] zostanie prawidłowo wykonane, jeśli opcja [Auto nast. regionu] zostanie ustawiona na [Wyłącz].

Podobny temat
Nastaw. GPS (tylko DSC-TX100V)
GPS (tylko DSC-TX100V)
Powrót do początku