Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Informacja o położeniu (tylko DSC-TX100V)

## Informacja o położeniu (tylko DSC-TX100V)

Można sprawdzić stan sygnału GPS. Podczas wyświetlana stanu triangulacji GPS, odbiornik GPS pozwala na triangulację położenia aparatu.

1. MENU (Informacja o położeniu)

Wyświetla na ekranie informacje o triangulacji.

#### Informacje o wskaźnikach GPS

Wskaźnik (A) zmienia się zależnie od siły odbieranego sygnału GPS, jeżeli GPS jest włączony.

Wskaźniki GPS | Status triangulacji | Status odbioru sygnału GPS
Brak wskaźnika | Wyłączona | Opcja [Nastaw. GPS] jest ustawiona na [Wyłącz] lub wystąpił błąd.
| Trudności | Aparat nie może znaleźć sygnału GPS i w związku z tym nie może uzyskać informacji o lokalizacji. Używaj aparatu w otwartej przestrzeni.
| Szukanie | Szukanie satelitów GPS. Rozpoczęcie triangulacji może nastąpić po kilku minutach.
| Triangulacja | Podczas triangulacji GPS wyświetlane są współrzędne geograficzne (B).

#### Wskaźniki satelitów i pozycji

Pozycje satelitów i status pozyskiwania informacji o orbicie (C) można sprawdzić przy użyciu ekranu informacji o pozycjach. Na wskaźniku pozycji (D) można wyświetlić maksymalnie cztery wskaźniki stanu pobierania informacji z satelitów.
Kolor wskaźników i pozycji satelitów zmienia się odpowiednio do stanu pozycji. Zielony wskaźnik oznacza trwające ustalanie pozycji.
Uwagi

- Jeśli sygnału GPS nie można uzyskać z kilku satelitów, w zależności od sytuacji poprawny kierunek fotografowania może nie zostać zapisany, wyświetlony lub odnotowany w czasie.

- Kiedy przeprowadzane jest wyszukiwanie pozycji satelitów lub triangulacja, może ją przerwać położenie palców na odbiorniku GPS.

Podobny temat
Nastaw. GPS (tylko DSC-TX100V)
GPS (tylko DSC-TX100V)
Powrót do początku