Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Główne ustawienia > Rozdzielczość HDMI (tylko DSC-TX100 / TX100V)

## Rozdzielczość HDMI (tylko DSC-TX100 / TX100V)

Po podłączeniu aparatu do telewizora obsługującego wysoką rozdzielczość (HD) do złącza HDMI przy użyciu kabla HDMI (sprzedawanego oddzielnie) możesz do przesyłania zdjęć do telewizora wybrać rozdzielczość HDMI.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Rozdzielczość HDMI] wybrany tryb

| Auto | Aparat automatycznie rozpoznaje odbiornik HD TV i nastawia rozdzielczość sygnału wyjściowego.
| 1080p | Wyprowadza sygnały w jakości obrazu HD (1080p).
| 1080i | Wyprowadza sygnały w jakości obrazu HD (1080i).

Uwaga

- Jeżeli nie można prawidłowo wyświetlić ekranu po wybraniu ustawienia [Auto], wybierz opcję [1080i] lub [1080p], zależnie od podłączanego telewizora.

Powrót do początku