Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Główne ustawienia > Eye-Fi

## Eye-Fi

Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi
Decyduje o używaniu lub nie używaniu funkcji przesyłania karty Eye-Fi (w sprzedaży), gdy używasz karty Eye-Fi w tym aparacie.
Ikona [Eye-Fi] jest wyświetlana wyłącznie po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Eye-Fi] wybrany tryb

| Włącz | Używa funkcji przesyłania. Ikona trybu Eye-Fi wyświetlana na ekranie będzie się zmieniać zależnie od trybu komunikacji karty Eye-Fi. : Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości. Nie ma obrazu do przesłania. : Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości do przesyłania. : Karta Eye-Fi jest w trybie łączenia. : KartaEye-Fi przesyła obrazy. : Wystąpił błąd.
| Wyłącz | Nie używa funkcji przesyłania.

Uwagi

- Na grudzień 2010 r. karty Eye-Fi są w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej.

- Aby uzyskać więcej informacji o karcie Eye-Fi, skontaktuj się bezpośrednio z producentem lub sprzedawcą kart Eye-Fi.

- Karty Eye-Fi są dozwolone tylko w krajach i regionach, w których zostały zakupione. Można być pociągniętym do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia.

- Karta Eye-Fi posiada funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Nie wkładaj karty Eye-Fi, jeżeli bezprzewodowa sieć LAN jest zabroniona, na przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli karta Eye-Fi jest włożona, ustaw opcję [Eye-Fi] na wartość [Wyłącz]. Gdy funkcja przesyłania karty Eye-Fi jest ustawiona na [Wyłącz], na ekranie zostanie wyświetlona ikona .

### Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi

1. Wprowadź ustawienia punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN lub kierunku transferu karty Eye-Fi.

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.

1. Po wprowadzeniu ustawień włóż kartę Eye-Fi do aparatu i zrób zdjęcia.

Nagrane obrazy są automatycznie przesyłane bezprzewodową siecią LAN do komputera, itp.
Uwagi

- Podczas pierwszego użycia nowej karty Eye-Fi najpierw skopiuj plik instalacyjny aplikacji PC zapisany na karcie Eye-Fi, a następnie sformatuj kartę.

- Przed użyciem karty Eye-Fi zaktualizuj wbudowane oprogramowanie na karcie Eye-Fi do jego najnowszej wersji. Szczegółowe informacje o aktualizacjach wersji znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.

- Podczas przesyłania danych obrazu funkcja [Oszczędz. energii] nie jest dostępna.

- Gdy wyświetlona jest ikona (błąd), wyjmij kartę Eye-Fi i włóż ją ponownie albo wyłącz zasilanie aparatu i włącz aparat ponownie. Jeżeli ikona (błąd) jest nadal wyświetlona, karta Eye-Fi może być uszkodzona. W sprawie szczegółowych informacji skontaktuj się z Eye-Fi.Inc..

- Komunikacja bezprzewodowej sieci LAN może zostać przerwana przez inne komunikujące się urządzenia. Jeżeli odbiór danych jest niewystarczający, przysuń aparat bliżej do punktu dostępu.

- Szczegółowe informacje o treściach, które mogą być przesyłane, znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.

- Niektóre karty Eye-Fi mogą mieć ustawienie Endless Mode. Ten produkt nie obsługuje trybu Endless Mode. Upewnij się, że karty Eye-Fi które wkładasz do tego produktu, mają wyłączoną funkcję Eye-Fi. Szczegółowe informacje o opcji Endless Mode znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.

Powrót do początku