Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Tworzenie płyt AVCHD

## Tworzenie płyt AVCHD

Płyta AVCHD o jakości obrazu HD może być utworzona z filmów AVCHD importowanych na komputer przy użyciu dostarczonego programu „PMB”.

1. Włącz zasilanie komputera i włóż nie używaną płytę do napędu DVD.

1. Uruchom program PMB.

1. Wybierz film AVCHD, który ma zostać zapisany na płycie.

1. Kliknij polecenie (Utwórz dyski) i wybierz polecenie [Utwórz dyski AVCHD (HD)].

1. Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.

Odtwarzanie płyty AVCHD na komputerze
Płyty AVCHD mogą być odtwarzane na komputerze przy użyciu programu „Player for AVC HD”, zainstalowanego razem z „PMB”. Aby uruchomić program, kliknij na [Start] [Wszystkie programy] [PMB] [PMB Launcher] [Widok] [Player for AVCHD].
Szczegółowe operacje, zobacz Pomoc dla „Player for AVC HD”.

- Obrazy mogą nie być płynnie odtwarzane, zależnie od środowiska komputera.

Uwagi

- Upewnij się, że program PMB został uprzednio zainstalowany. [Szczegóły]

- Na płytach AVCHD nie można nagrywać następujących obrazów:

- Zdjęcia

- Filmy MP4

- Filmy zapisane w jakości [AVC HD 28M (PS)] lub [AVC HD 24M (FX)]

- Tworzenie płyty może trwać nieco dłużej.

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]
Powrót do początku