Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Oglądanie) > MENU (Oglądanie) > Kasuj

## Kasuj

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

1. (Usuń) wybrany tryb

(Wszystkie oprócz tego obr.) | Usuwa zdjęcia seryjne inne niż wybrane w trybie Wyświetl grupę seryjnych. Po kroku 2 naciśnij przycisk [OK].
(Wszyst zdj w tej grupie serii) | Usuwa wszystkie obrazy jednocześnie w wybranej grupie zdjęć seryjnych. Po kroku 2 naciśnij przycisk [OK].
(Ten obraz) | Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów) | Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej. Wybierz obraz i naciśnij go. Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do usunięcia. Dotknij ponownie obraz ze znakiem , aby odznaczyć znak . Dotknij MENU [OK]
(Wszystkie obrazy z tej daty) (Wszyst. w tym katalogu) (Wszyst. pliki widoku AVCHD) | Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia w zakresie dat, wybranym katalogu lub wszystkie filmy AVC HD. Po kroku 2 naciśnij przycisk [OK].

Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu
Po wybraniu opcji (Wiele obrazów) dotknij polecenia na ekranie indeksu, aby wrócić do ekranu z jednym zdjęciem, i dotknij polecenia na ekranie jednego zdjęcia, aby wrócić do ekranu indeksu.

- Możesz także przełączać tryby indeksu i jednego obrazu w trybach [Chroń], [Wysyła przez TransferJet] lub [Drukuj (DPOF)].

Uwagi

- Z użyciem pamięci wewnętrznej, obraz jest wyświetlany w widoku katalogu.

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]
Powrót do początku