Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Jakość filmu / Rozmiar filmu

## Jakość filmu / Rozmiar filmu

Im większy rozmiar filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych zapisywanych na sekundę (przeciętna szybkość kodowania), tym wyższa jakość obrazu.
Wybierz tryb nagrywania filmu, naciskając przycisk MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] w trybie fotografowania. [Szczegóły]

#### DSC-TX10

Można ustawić opcję jakość filmu w formacie AVCHD oraz ustawić rozmiar filmu w formacie MP4.
Jakość filmu (format nagrywania: AVCHD)

1. MENU (Jakość filmu) żądany tryb

Ustaw przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu odpowiednio do trybu NAGR.
Filmy nagrane tym aparatem są zapisywane w formacie AVCHD przy ok. 60 polach na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) lub 50 polach na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i), w trybie z przeplotem, z dźwiękiem Dolby Digital.

| Jakość filmu | Przeciętna szybkość kodowania | Opis
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mb/s | Nagrywa film przy maksymalnej jakości obrazu wynoszącej 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mb/s | Nagrywa film przy wysokiej jakości obrazu wynoszącej 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mb/s | Nagrywa film przy standardowej jakości obrazu wynoszącej 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Można ustawić jakość filmu w formacie [AVCHD 60i/60p] (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i) i ustawić rozmiar filmu w formacie MP4.
Jakość filmu (format nagrywania:
[AVCHD 60i/60p] (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) / [AVCHD 50i/50p] (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i))

1. MENU (Jakość filmu) żądany tryb

Ustaw przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu odpowiednio do trybu NAGR.
Filmy nagrywane tym aparatem są zapisywane w formacie AVCHD z prędkością ok. 60 pól na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) lub 50 pól na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i), w trybie z przeplotem, z dźwiękiem Dolby Digital, lub są zapisywane w formacie AVCHD z prędkością ok. 60 pól na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) lub 50 pól na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i), w trybie progresywnym z dźwiękiem Dolby Digital.

| Jakość filmu | Przeciętna szybkość kodowania | Opis
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mb/s | Nagrywa film przy maksymalnej jakości obrazu wynoszącej 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mb/s | Nagrywa film przy maksymalnej jakości obrazu wynoszącej 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mb/s | Nagrywa film przy standardowej jakości obrazu wynoszącej 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mb/s | Nagrywa film przy standardowej jakości obrazu wynoszącej 1440×1080 (50i / 60i).

#### Rozmiar filmu (format nagrywania: MP4)

1. MENU (Rozmiar filmu) żądany rozmiar

Ustaw przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu odpowiednio do trybu NAGR.
Filmy nagrane tym aparatem są zapisywane w formacie MPEG-4 przy ok. 30 klatkach na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 60i) lub 25 klatkach na sekundę (w urządzeniach obsługujących standard 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Rozmiar obrazu filmu | Przeciętna szybkość kodowania | Opis
| (MP4 12M) | 12 Mb/s | Wykonuje filmy z rozdzielczością 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mb/s | Wykonuje filmy z rozdzielczością 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mb/s | Wykonuje filmy w formacie VGA

Uwagi

- Obraz tele powstaje po wybraniu rozmiaru obrazu [MP4 3M].

- Filmy nagrywane w trybie filmu ustawionym na [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) nie mogą być zapisywane na dysku bez zmiany oryginalnej jakości. Film należy skonwertować za pomocą programu „PMB” i zapisać go na dysk.
  Filmy nagrywane w trybie filmu ustawionym na [AVC HD 24M (FX)] nie mogą być zapisywane na dysku DVD ani jako dysk AVCHD. Należy je zapisać na dysku Blu-ray.

Powrót do początku