Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > O tym aparacie > GPS (tylko DSC-TX100V)

## GPS (tylko DSC-TX100V)

Ten system pozwala na ustalenie dokładnej lokalizacji na ziemi. Satelity GPS znajdują się na 6 orbitach na wysokości 20 000 km nad ziemią. System GPS składa się z 24 lub więcej satelitów GPS. Odbiornik GPS odbiera sygnały radiowe z satelitów i oblicza aktualną lokalizację odbiornika na podstawie informacji z orbity oraz czasu dotarcia sygnału, itp.
Wyznaczenie lokalizacji jest nazywane „triangulacją”. Odbiornik GPS może ustalić szerokość i długość geograficzną dla danej lokalizacji, odbierając sygnały z co najmniej 3 satelitów.

- Ponieważ pozycja satelitów GPS nieustannie się zmienia, ustalenie lokalizacji może potrwać dłużej lub odbiornik może nie być w stanie w ogóle ustalić lokalizacji, zależnie od miejsca i czasu używania aparatu.

- GPS to systemem służącym do określenia lokalizacji geograficznej za pomocą triangulacji sygnałów radiowych z satelitów GPS.
  Unikaj używania aparatu w miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub odbite, na przykład zacienione miejsc otoczone przez budynki lub drzewa, itp. Używaj aparatu pod otwartym niebem.

- Nagranie informacji o lokalizacji może nie być możliwe w następujących miejscach i sytuacjach, w których sygnały radiowe z satelitów GPS nie dochodzą do aparatu.

- W tunelach, we wnętrzach lub w cieniu budynków.

- Między wysokimi budynkami lub w wąskich uliczkach otoczonych budynkami.

- Pod ziemią, w miejscach otoczonych gęstymi drzewami, pod mostem lub w miejscach, w których generowane są pola elektromagnetyczne, na przykład w pobliżu kabli wysokiego napięcia.

- W pobliżu urządzeń generujących fale radiowe w paśmie takiej samej częstotliwości jak aparat: w pobliżu telefonów komórkowych korzystających z pasma 1,5 GHz itp.

#### O błędach triangulacji

- Jeżeli zmienisz miejsce zaraz po włączeniu aparatu, może on rozpocząć triangulację po upływie dłuższego czasu niż gdyby pozostał w tym samym miejscu.

- Błąd spowodowany pozycją satelitów GPS.
  Aparat automatycznie wykona triangulację aktualnej lokalizacji, gdy odbierze sygnały radiowe z 3 lub więcej satelitów GPS. Błąd triangulacji dozwolony przez satelity GPS wynosi ok. 10 m.
  Zależnie od środowiska aktualnej lokalizacji, błąd triangulacji może być większy. W takim wypadku twoja aktualna lokalizacja może nie odpowiadać lokalizacji na mapie, opartej na informacjach GPS. Należy również wziąć pod uwagę, że satelity GPS są kontrolowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i stopień dokładności może zostać celowo zmieniony.

- Błąd w czasie procesu triangulacji
  Podczas triangulacji aparat otrzymuje informacje o lokalizacji w odstępach około 15 sekund. Występuje niewielka różnica między czasem otrzymania informacji o lokalizacji, a czasem jej wgrania do obrazu, w związku z czym lokalizacja aktualnego nagrywania może nie odpowiadać dokładnie lokalizacji na mapie, opartej na informacjach GPS.

#### Ograniczenia dla używania GPS w samolocie

- Podczas startu i lądowania samolotu wyłącz aparat, zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego.

- Jeśli nie chcesz zapisywać żadnych informacji, opcja [Nastaw. GPS] jest ustawiona na [Wyłącz].

#### O innych ograniczeniach

- Używaj funkcji GPS zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym miejscu lub w danej sytuacji.

#### O systemie współrzędnych geograficznych

- Używany jest system współrzędnych geograficznych WGS-84.

Powrót do początku