Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Oglądanie obrazów na telewizorze > Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD) > Oglądanie obrazu na telewizorze HD przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)

## Oglądanie obrazu na telewizorze HD przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)

Podłącz aparat do telewizora HD z gniazdem HDMI przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).

1. Wyłącz aparat i telewizor.

1. Połącz złącze HDMI aparatu (A) i gniazdo HDMI telewizora (B) przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) (C)

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Włącz telewizor i ustaw wejście.

1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie telewizora. Dotknij i wybierz obraz przyciskiem sterowania przy użyciu przycisków / na ekranie.
PhotoTV HD
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączenie telewizora Sony obsługującego standard PhotoTV HD przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) pozwala uzyskać dostęp do całkowicie nowego świat zdjęć w zapierającej dech jakości Full HD.

- Funkcja PhotoTV HD pozwala na uzyskanie szczegółowego, fotograficznego odzwierciedlenia powierzchni i kolorów.

- Gdy aparat zostanie podłączony z telewizorem Sony w trybie Video-A przy użyciu kabla HDMI, w telewizorze zostanie automatycznie wybrane ustawienie jakości obrazu odpowiedniej dla zdjęć. Gdy odbiornik TV jest nastawiony na funkcję wideo, jakość obrazu jest nastawiona na jakość odpowiednią dla filmów.

- Gdy odtwarzany jest film AVCHD, zalecane jest nastawienie [Tryb oglądania] na [Widok AVCHD].

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]

- Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Uwagi

- Obrazy wykonane w rozmiarze [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.

- Ustaw opcję [Rozdzielczość HDMI] na [Auto], [1080p] lub [1080i] w MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia). (DSC-TX100 / TX100V)

- Opcja [Brzęczyk] jest ustawiona na [Migawka].

- Nie podłączaj aparatu i podłączanego urządzenia przy użyciu obu gniazd wyjścia. Gdy aparat i odbiornik TV zostaną ze sobą połączone przy użyciu gniazd wyjścia, będzie brak zarówno obrazu wideo, jak i dźwięku. Takie połączenie może również spowodować problemy z aparatem lub z podłączonym urządzeniem.

- Aparat może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych telewizorów HD. Na przykład może nie być obrazu wideo na ekranie odbiornika HD TV lub może nie być dźwięku z odbiornika HD TV.

- Użyj kabla HDMI posiadającego logo HDMI.

- Jeżeli nagrywasz filmy, gdy aparat i odbiornik TV są połączone kablem HDMI (sprzedawany oddzielnie), nagrywanie może zatrzymać się po pewnym czasie automatycznie, aby ochronić aparat.

Podobny temat
Oglądanie obrazów 3D na telewizorach 3D
Powrót do początku