Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty > Wyświetlenie samodiagnostyki

## Wyświetlenie samodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ) będą różne w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań korygujących, aparat może wymagać naprawy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

C:13:

- Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.

- Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci. [Szczegóły]

- Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:
E:62:
E:91:

- Wystąpiła usterka aparatu. Wykonaj inicjowanie aparat i włącz zasilanie ponownie. [Szczegóły]

E:94:

- Podczas zapisywania lub usuwania danych doszło do awarii. Niezbędna jest naprawa aparatu. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony. Przygotuj się na konieczność podania wszystkich cyfr w kodzie błędu (zaczynającym się od litery E).

Powrót do początku