Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulator i zasilanie

## Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora do aparatu.

- Sprawdź, czy kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.

- Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.

- Akumulator jest rozładowany. Naładować akumulator.

- Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką ściereczką.

- Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN1.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

- Jeśli aparat nie będzie obsługiwany przez pewien czas, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Wyłącz] lub aparat jest podłączony do zasilacza, ekran automatycznie wygaśnie, co pozwoli uniknąć jego wypalenia. Aby wyświetlić obraz, dotknij ekranu. (DSC-TX100 / TX100V)

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- Powstała rozbieżność między wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować wskazanie. W pewnych okolicznościach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości.

- Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora między ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

Lampka Zasilanie/ładowanie miga podczas ładowania akumulatora.

- Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN1.

- Lampka Zasilanie/ładowanie miga od czasu do czasu, gdy używany jest akumulator, który długo nie był używany. W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu i włóż go ponownie.

- Szczegółowe informacje, patrz „Akumulator” [Szczegóły].

Akumulator nie został naładowany, choć lampa Zasilenia/ładowanie przestała mrugać.

- Jest to zjawisko spowodowane używaniem akumulatorów w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu. Zalecane jest ładowanie akumulatora w granicach prawidłowej temperatury ładowania, pomiędzy 10°C i 30°C.

Powrót do początku