Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilização com o seu computador > Enviar imagens para um serviço multimédia > Iniciar o “PMB Portable” (Windows)

## Iniciar o “PMB Portable” (Windows)

No Windows, quando utilizar o “PMB Portable” pela primeira vez, deve seleccionar o idioma. Siga o procedimento abaixo para fazer a selecção. Assim que a selecção do idioma tiver sido efectuada, os passos 3 a 5 são desnecessários da próxima vez que utilizar o “PMB Portable”.

1. Ligue a câmara a um computador.

Windows 7: Activar Fase do dispositivo*.
Windows XP/Windows Vista: Aparece o Assistente de Reprodução Automática.
Macintosh: Aparece [PMBPORTABLE].
* Fase do dispositivo é um ecrã de menu para gerir os dispositivos ligados, como uma câmara. (Equipado com Windows 7)

1. Clique em [PMB Portable].
   (No Windows XP, clique em [PMB Portable] [OK].)

Windows 7/Windows XP/Windows Vista: Clique em [PMB Portable].
Macintosh: Clique em [PMBP_Mac] na pasta [PMBPORTABLE].
Aparece o ecrã de Selecção de Idioma.

1. Seleccione o idioma desejado e, em seguida, clique em [OK].

Aparece o ecrã de Selecção de Região.

1. Seleccione a [Região] e [País/Área] apropriados e, em seguida, clique em [OK].

Aparece o ecrã do Contrato de Utilizador.

1. Leia cuidadosamente o contrato. Se aceitar os termos do contrato, clique em [Concordo].

“PMB Portable” inicia.
Notas

- “PMB Portable” não é suportado para filmes num ficheiro de visualização AVCHD.

- Defina [Definição LUN] em [Principais Definições] para [Multi].

- No caso de não poder iniciar o “PMB Portable”, defina [Defin. Ligação USB] para [Mass Storage].

- Ligue sempre a uma rede quando utilizar o “PMB Portable”.

- Quando enviar imagens pela Internet, o cache pode permanecer no computador a ser utilizado, dependendo do fornecedor do serviço. Isso também é verdade quando esta câmara for utilizada para esse fim.

- Quando ocorrer um bug no “PMB Portable” ou apagar por engano “PMB Portable”, pode reparar o “PMB Portable” descarregando o instalador PMB Portable a partir do website.

- Se o Assistente de Reprodução Automática não aparecer com Windows XP/Windows Vista, clique em [Computador] (no Windows XP, [O meu computador]) [PMBPORTABLE] e clique duas vezes [PMBP_Win.exe].

- Se Fase do dispositivo não for activado com o Windows 7, clique em [Computador] e clique duas vezes no ícone da câmara ícone do suporte [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

- O ecrã inicial da Fase do dispositivo que não contém informações específicas acerca do modelo pode aparecer, dependendo das definições do seu computador com Windows 7. Nesse caso, descarregue as informações mais recentes seguindo as instruções no ecrã.

- Muda automaticamente para a ligação Mass Storage ao iniciar “PMB Portable” com Windows 7.

- Filme em ficheiro de visualização AVCHD, descrição como se segue:

DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]
Voltar ao topo