Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Acerca desta câmara > GPS (apenas DSC-TX100V)

## GPS (apenas DSC-TX100V)

Este sistema permite-lhe apontar a sua localização exacta na terra. Os satélites de GPS estão situados em 6 órbitas, 20.000 km acima da terra. O sistema GPS compreende 24 ou mais satélites GPS. Um receptor GPS recebe sinais de rádio dos satélites e calcula a actual localização do receptor com base na informação orbital e no tempo de viagem dos sinais, etc.
A determinação de uma localização chama-se de “triangulação”. Um receptor GPS pode determinar a latitude e longitude de localização recebendo sinais de 3 ou mais satélites.

- Como as posições dos satélites GPS variam constantemente, pode demorar mais tempo a determinar a localização ou o receptor pode não ser capaz de determinar a localização, dependendo da localização e hora em que usar a câmara.

- “GPS” é um sistema para determinar a localização geográfica através da triangulação de sinais de rádio de satélites GPS.
  Evite utilizar a câmara em locais onde os sinais de rádio sejam bloqueados ou reflectidos, tal como um lugar à sombra rodeado por edifícios ou árvores, etc. Utilize a câmara em ambientes a céu aberto.

- Pode não ser possível registar a informação de localização em locais ou em situações em que os sinais de rádio dos satélites GPS não chegam à câmara como se exemplifica a seguir:

- Em túneis, interiores ou sob a sombra de edifícios.

- Entre edifícios altos ou em ruas estreitas rodeadas por edifícios.

- Em locais subterrâneos, locais rodeados por árvores densas, debaixo de uma ponte elevada ou em locais onde sejam gerados campos magnéticos, tais como perto de cabos de alta tensão.

- Perto de dispositivos que geram sinais de rádio da mesma banda de frequência que a câmara: perto de telemóveis da banda de 1,5 GHz, etc.

#### Sobre erros de triangulação

- Caso se desloque para outro lugar depois de ligar a câmara, pode demorar mais tempo para a câmara iniciar a triangulação, por comparação ao que acontece quando permanece no mesmo lugar.

- Erro causado pela posição dos satélites GPS
  A câmara triangula automaticamente a sua actual localização quando recebe sinais de rádio de 3 ou mais satélites GPS. O erro de triangulação permitido pelos satélites de GPS é de cerca de 10 m.
  Dependendo do ambiente da localização, o erro de triangulação pode ser superior. Nesse caso, a sua verdadeira localização pode não corresponder à localização no mapa com base na informação GPS. Entretanto, os satélites GPS são controlados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o grau de precisão pode ser alterado intencionalmente.

- Erro durante o processo de triangulação
  A câmara obtém informação sobre a localização regularmente durante a triangulação. Há uma ligeira diferença entre o momento em que a informação de localização é obtida e quando é registada numa imagem; por conseguinte, o verdadeiro local de registo pode não corresponder exactamente ao local no mapa com base na informação GPS.

#### Restrições de utilização do GPS em aviões

- Durante a descolagem e aterragem de um avião, desligue a câmara, tal como será indicado pelo anúncio a bordo.

- Se preferir não registar quaisquer informações, a [Definição GPS] é definida para [Deslig].

#### Sobre outras restrições

- Use GPS em conformidade com os regulamentos do local ou situação.

#### Sobre o sistema de coordenadas geográficas

- Utiliza-se o sistema de coordenadas geográficas “WGS-84”.

Voltar ao topo