Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > Qualidade de Filme / Tamanho Filme

## Qualidade de Filme / Tamanho Filme

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior a quantidade de dados utilizados por segundo (taxa de bits média), maior a qualidade de imagem.
Seleccione um formato de gravação de filmes ao premir MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Formato de filme] no modo de filmagem. [Detalhes]

#### DSC-TX10

Pode definir Qualidade de Filme no formato AVCHD e definir Tamanho Filme no formato MP4.
Qualidade de filme (formato de gravação: AVCHD)

1. MENU (Qualidade de Filme) modo desejado

Defina através dos botões apresentados no lado esquerdo do ecrã, consoante o modo GRAV.
Os filmes filmados com esta câmara são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo entrelaçado, com áudio Dolby Digital.

| Qualidade de filme | Taxa de bits média | Descrição
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Fotografa na qualidade de imagem mais elevada do formato 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem elevada de formato 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem normal de formato 1440×1080 (50i/60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Pode definir Qualidade de Filme em filmes [AVCHD 60i/60p] (dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (dispositivos compatíveis com 1080 50i) e definir o Tamanho Filme no formato MP4.
Qualidade de filme (formato de gravação:
[AVCHD 60i/60p] (dispositivos compatíveis com 1080 60i)/[AVCHD 50i/50p] (dispositivos compatíveis com 1080 50i))

1. MENU (Qualidade de Filme) modo desejado

Defina através dos botões apresentados no lado esquerdo do ecrã, consoante o modo GRAV.
Os filmes filmados com esta câmara são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo entrelaçado, com áudio Dolby Digital, ou no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg (dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio Dolby Digital.

| Qualidade de filme | Taxa de bits média | Descrição
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Fotografa na qualidade de imagem mais elevada do formato 1920×1080 (50p/60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Fotografa na qualidade de imagem mais elevada do formato 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem normal de formato 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem normal de formato 1440×1080 (50i/60i).

#### Tamanho de uma imagem de filme (formato de gravação: MP4)

1. MENU (Tamanho Filme) tamanho desejado

Defina através dos botões apresentados no lado esquerdo do ecrã, consoante o modo GRAV.
Os filmes filmados com esta câmara são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/seg (dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou aproximadamente 25 fotogramas/seg (dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Tamanho da imagem do filme | Taxa de bits média | Descrição
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Filma em formato 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Filma em formato 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Filma no formato VGA

Notas

- Uma imagem telefoto é produzida quando é seleccionado um formato de imagem [MP4 3M].

- Os filmes gravados com o Modo de Filme definidos para [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) não podem ser guardados para um disco sem alterar a qualidade original. Converta o filme utilizando o “PMB” e guarde-o para um disco.
  Os filmes gravados com o Modo de Filme definido para [AVC HD 24M (FX)] não podem ser guardados para um disco DVD ou como um disco AVCHD. Guarde-os para um disco Blu-ray.

Voltar ao topo