Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > GPS (apenas DSC-TX100V)

## GPS (apenas DSC-TX100V)

A câmara não está a receber um sinal GPS.

- Defina [Definição GPS] para [Ligado]. [Detalhes]

- A sua câmara pode não ser capaz de receber sinais de rádio de satélites GPS por causa de obstruções.

- Para triangular correctamente a informação de localização, leve a sua câmara para uma área aberta e volte a ligá-la.

Erros excessivos na informação de localização.

- A margem de erro pode ser de até várias centenas de metros, dependendo dos edifícios envolventes, intensidade do sinal GPS, etc.

Demora algum tempo a triangular, embora sejam recolhidos [Dados ajuda GPS].

- [Defin. Data e Hora] não está definido ou o tempo de definição varia muito. Defina correctamente a data e hora. [Detalhes]

- Expirou o termo de validade dos dados de ajuda. Actualize [Dados ajuda GPS]. [Detalhes]

- Como as posições dos satélites GPS variam constantemente, pode demorar mais tempo a determinar a localização ou o receptor pode não ser capaz de determinar a localização, dependendo da localização e hora em que usar a câmara.

- “GPS” é um sistema para determinar a localização geográfica triangulando sinais de rádio de satélites GPS. Evite usar a câmara em locais onde os sinais de rádio sejam bloqueados ou reflectidos, tal como um lugar à sombra rodeado por edifícios ou árvores, etc. Use a câmara em meios de céu aberto.

A informação de localização ou direcção não foi gravada.

- A direcção de fotografia não é gravada quando filmar filmes.

- Use “PMB” para importar filmes com informações de localização GPS para o seu computador.

Erros excessivos na informação da bússola

- Não coloque a câmara na proximidade de uma fonte magnética ou de um metal.

Voltar ao topo