Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Relógio > Ajuste auto da área (apenas DSC-TX100V)

## Ajuste auto da área (apenas DSC-TX100V)

Se for detectada uma diferença de fuso horário, a sua câmara ajusta-se à área utilizando automaticamente o GPS.

1. MENU (Definições) (Definições de Relógio) [Ajuste auto da área] modo desejado

| Ligado | Ajusta automaticamente a área.
| Deslig | Não ajusta automaticamente a área.

Notas

- [Ajuste auto da área] é inválido se [Definição GPS] estiver definido para [Deslig].

- Tem de definir a [Defin. Data e Hora] na câmara antes de utilizar.

- Dependendo da área, [Ajuste auto da área] pode não trabalhar adequadamente. Neste caso, defina [Ajuste auto da área] para [Deslig].

Tópico relacionado
Definição GPS (apenas DSC-TX100V)
GPS (apenas DSC-TX100V)
Voltar ao topo