Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilização com o seu computador > Utilizar o software > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- O “PMB” permite-lhe importar imagens fotografadas com a câmara para um computador, para visualizá-las. Efectue uma ligação USB entre a câmara e o seu computador e clique em [Importar].

- As imagens existentes num computador podem ser exportadas para um cartão de memória e visualizadas na câmara. Efectue uma ligação USB entre a câmara e o seu computador, clique em [Exportar] [Exportação Fácil (Sinc. PC)] no menu [Manipular] e clique em [Exportar].

- Pode guardar e imprimir imagens com a data.

- Pode visualizar imagens guardadas num computador por data de fotografia numa visualização de calendário.

- Pode corrigir (Correcção dos Olhos Vermelhos, etc.) imagens fixas e alterar a data e hora de fotografia.

- Os discos Blu-ray, AVCHD e vídeo DVD podem ser criados a partir de filmes na visualização AVCHD importados para um computador. (É necessária uma ligação à Internet quando criar um disco Blu-ray ou um disco de vídeo DVD pela primeira vez.) No entanto, os filmes gravados com o Modo de Filme definidos para [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) não podem ser guardados para um disco sem alterar a qualidade original. Converta o filme utilizando o “PMB” e guarde-o para um disco.
  Os filmes gravados com o Modo de Filme definido para [AVC HD 24M (FX)] não podem ser guardados para um disco DVD ou como um disco AVCHD. Guarde-os para um disco Blu-ray.

- Pode enviar imagens para um serviço de rede. (É necessária uma ligação à Internet.)

- Pode importar para um computador fotos e filmes gravados com informações de localização e direcção de fotografia e desfrutar da sua visualização com um mapa que mostra a sua localização de fotografia (apenas DSC-TX100V).

- Para outros detalhes, consulte a (Ajuda do PMB).

- Filme em ficheiro de visualização AVCHD, descrição como se segue:

DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]
Voltar ao topo