Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visualização > Visualizar imagens fixas > Visor Rodado Temporariamente (apenas DSC-TX10 / TX100)

## Visor Rodado Temporariamente (apenas DSC-TX10 / TX100)

Isto é utilizado no modo de imagem única para rodar temporariamente uma imagem e aumentá-la no ecrã.

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. Seleccione uma imagem orientada verticalmente toque em (Visor Rodado Temporariamente).

1. Para cancelar o visor, toque em (Visor Rodado Temporariamente) novamente.

Notas

- Visor Rodado Temporariamente não está disponível para as imagens seguintes:

- Filmes

- Imagens panorâmicas

- Imagens de orientação horizontal

- Tocar em / cancela o Visor Rodado Temporariamente.

Voltar ao topo