Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Principais Definições > Definição GPS (apenas DSC-TX100V)

## Definição GPS (apenas DSC-TX100V)

Verificar o estado de triangulação e direcção de fotografia
O GPS incorporado e sensor de direcção desta câmara adquirem informação sobre a localização ou direcção de fotografia e gravam-na nas imagens.
Usando o software “PMB” fornecido, pode importar para um computador fotos e filmes gravados com informação de localização e direcção de fotografia e desfrutar da sua visualização com um mapa que mostra a sua localização de fotografia. Consulte “Ajuda do PMB” para mas detalhes.

1. MENU (Definições) (Principais Definições) [Definição GPS] modo desejado

| Ligado | O sensor de direcção GPS está activado.
| Deslig | O sensor de direcção GPS está inactivo. Defina esta opção para não gravar informações sobre a localização e a direcção.

Para receber um sinal GPS

- Efectue a triangulação quando a tampa da objectiva estiver aberta.

- A triangulação adequada não é possível em espaços fechados ou perto de edifícios altos.
  Utilize a câmara numa área exterior ao ar livre e volte a ligá-la.

- Se não aparecer um ícone de triangulação, mesmo que aguarde vários minutos, pode estar em áreas onde a recepção do sinal de GPS seja difícil ou impossível.
  Utilize a câmara numa área exterior ao ar livre ou grave imagens conforme a presente situação; em qualquer um dos casos, as informações do local não são gravadas.

Notas

- A direcção de fotografia não é gravada quando filmar filmes.

- Durante a descolagem e aterragem de um avião, desligue a câmara, tal como será indicado pelo anúncio a bordo.

- Use GPS em conformidade com os regulamentos do local ou situação.

- Pode demorar vários minutos para adquirir as informações de localização quando utilizar o GPS pela primeira vez ou se utilizar com pouca frequência. O tempo de triangulação pode ser encurtado ao incluir dados de ajuda GPS. [Detalhes]

- A informação sobre a direcção de fotografia obtida por esta câmara baseia-se no norte magnético (a direcção da agulha de uma bússola).

- Se a câmara estiver próxima de uma fonte magnética ou um metal, pode ocorrer um erro no sensor de direcção. Mantenha a câmara afastada de uma fonte magnética ou metal, se isso for possível.

- A direcção de fotografia correcta pode não ser gravada ou visualizada nos seguintes casos:

- Próximo de um edifício, uma ponte pedonal, uma ponte de ferro, um veículo, uma torre de ferro

- Próximo de um aparelho eléctrico, tal como uma televisão, altifalante, frigorífico, telemóvel, auscultadores

- Próximo de uma secretária ou cadeira de aço, etc.

- A informação de direcção ficará instável se esta câmara estiver apontada para cima.

- Ao pesquisar as posições de satélite ou ao triangular, poderão ocorrer falhas se colocar os dedos no receptor de GPS.

### Verificar o estado de triangulação e direcção de fotografia

O indicador muda de acordo com a força de recepção do sinal GPS quando GPS estiver activado. O estado de triangulação pode também ser verificado utilizando a [Informação de Posição]. [Detalhes]
Pode verificar a direcção de fotografia com o ícone de direcção visualizado no ecrã.

Estado de triangulação | Indicadores GPS | Estado de recepção do GPS
Desligada | Não há indicador | [Definição GPS] está definido para [Deslig] ou ocorreu um erro.
Difícil |  | A sua câmara não consegue detectar um sinal GPS, como tal, não consegue obter informações de localização. Use a sua câmara numa área aberta.
A pesquisar |  | A pesquisar satélites GPS. Pode demorar vários minutos a iniciar a triangulação.
A triangular |  | A sua câmara está a receber um sinal GPS e consegue obter a informação de localização.

Direcção de fotografia | Indicadores
Norte |
Oeste |
Sul |
Este |

Tópico relacionado
Reconhecimento de cena
Definição GPS (apenas DSC-TX100V)
Dados ajuda GPS (apenas DSC-TX100V)
Ajuste auto relógio (apenas DSC-TX100V)
GPS (apenas DSC-TX100V)
Voltar ao topo