Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > Bateria e alimentação

## Bateria e alimentação

Não consegue inserir a bateria na câmara.

- Certifique-se de que a direcção da bateria está correcta e insira-a até a alavanca de ejecção da bateria ficar bloqueada.

Não consegue ligar a câmara.

- Após inserir a bateria na câmara, pode demorar alguns momentos para a câmara iniciar.

- Certifique-se de que a bateria está inserida correctamente.

- A bateria está descarregada. Carregue a bateria.

- Os terminais da bateria estão sujos. Limpe suavemente qualquer sujidade com um pano macio.

- Verifique se a bateria é do tipo NP-BN1.

A alimentação desliga-se repentinamente.

- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a alimentação pode desligar-se automaticamente para proteger a câmara. Neste caso, aparece uma mensagem no ecrã antes de a câmara se desligar.

- Se não operar a câmara durante um determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada e [Economia Energia] estiver definida para [Normal] ou [Capacidade], a câmara desliga automaticamente para evitar o consumo da bateria. Volte a ligar a câmara.

- Se não operar a câmara durante um determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada e [Economia Energia] estiver definida para [Deslig] ou enquanto a câmara estiver ligada um transformador de CA para fornecer alimentação, o ecrã escurece automaticamente para evitar queimadura no ecrã. Toque novamente no ecrã para visualizar. (DSC-TX100 / TX100V)

O indicador da carga restante está incorrecto.

- Isto é provocado quando utiliza a câmara num local extremamente quente ou frio.

- Surgiu uma discrepância entre o indicador da carga restante e a actual carga restante da bateria. Descarregue totalmente a bateria uma vez, depois carregue-a para a indicação correcta. O indicador da carga restante pode não estar correcto sob certas circunstâncias.

- A capacidade da bateria diminui com o decorrer do tempo e através da utilização repetida. Caso se torne significativa a diminuição do tempo de utilização entre cargas, talvez seja altura de a substituir por uma nova.

A luz de Alimentação/Carga da câmara pisca durante o carregamento da bateria.

- Verifique se a bateria é do tipo NP-BN1.

- A luz de Alimentação/Carga da câmara pisca raramente quando utiliza uma bateria que não foi utilizada durante um longo período de tempo. Nesses casos, retire a bateria da câmara e volte a introduzi-la.

- Para mais informações, consulte “Bateria” [Detalhes].

A bateria não está carregada mesmo que a luz de Alimentação/Carga se apague e o carregamento tenha terminado.

- Este fenómeno ocorre quando carrega a bateria num local extremamente quente ou frio. Carregue a bateria dentro do intervalo de temperatura de carregamento adequado entre 10°C e 30°C.

Voltar ao topo