Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visualização > Visualizar filmes > Visualizar filmes

## Visualizar filmes

Criar imagens fixas durante a reprodução de filmes (DSC-TX100 / TX100V)

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. Seleccione um filme com /.

1. Toque em no ecrã.

Quando toca no ecrã durante a reprodução, os botões de operação são apresentados.

#### No ecrã de visualização de filme

Quando toca no ecrã durante a reprodução, a barra de reprodução aparece, indicando a posição de reprodução de um filme e são apresentados os botões de operação.
Aparece (DSC-TX100 / TX100V) , , , , ou no ecrã de visualização de filme.
O ícone apresentado pode variar, dependendo do tamanho e da qualidade da imagem.

Botão | Acção
| Reprodução
| Pausa
| Avanço rápido
| Rebobinagem rápida
| Reprodução lenta
| Reprodução de rebobinagem lenta
| Avanço de capítulo
| Recuo de capítulo
| Avanço de fotograma
| Recuo de fotograma
| Definições de volume
| Criar imagens fixas durante a reprodução de filmes
| Fecha o painel de controlo

Notas

- Os botões no painel de controlo podem ser diferentes, dependendo do estado da repetição.

- O ecrã muda para a imagem seguinte/anterior quando toca no botão Avanço de capítulo/Recuo de capítulo na definição Vista de Data.

### Criar imagens fixas durante a reprodução de filmes (DSC-TX100 / TX100V)

Durante a reprodução de filmes, pode criar uma imagem fixa a partir de uma situação do filme, tocando em .
Quando a gravação estiver concluída, a reprodução do filme é interrompida.
Para apresentar apenas filmes no ecrã de índice
Pode visualizar apenas miniaturas de filmes no ecrã de índice, tocando em MENU (Modo de Visualização) (Vista da pasta (MP4)) ou (Vista AVCHD).
DSC-TX10:
(Vista da pasta (MP4)): Apresenta miniaturas de filmes em formato MP4 no ecrã de índice.
(Vista AVCHD): Apresenta miniaturas de filmes em formato AVCHD no ecrã de índice.
DSC-TX100 / TX100V:
(Vista da pasta (MP4)): Apresenta miniaturas de filmes em formato MP4 no ecrã de índice.
(Vista AVCHD):
Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]

- Quando um ficheiro de filme for reproduzido até ao fim, a câmara começa automaticamente a reproduzir o próximo ficheiro de filme.

Nota

- Pode não ser capaz de reproduzir alguns filmes com outras câmaras.

Tópico relacionado
Modo de Visualização
Voltar ao topo