Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível das pilhas é baixo. Carregue imediatamente a bateria. Dependendo das condições de utilização ou do tipo de bateria, o indicador pode piscar mesmo se houver 5 a 10 minutos de tempo restante na bateria.

Para usar só com bateria compatível.

- A bateria inserida não é uma bateria NP-BN1 (fornecida).

Sobreaquecimento da câmara Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara aumentou. A alimentação pode desligar-se automaticamente ou poderá ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura diminuir.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Reintroduza o cartão de memória.

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado na câmara. [Detalhes]

- A secção terminal do cartão de memória está suja.

- O cartão de memória está danificado.

O cartão de memória não está formatado corretamente.

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado na câmara. [Detalhes]

O cartão de memória pode não conseguir gravar ou reproduzir imagens correctamente.

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado na câmara. [Detalhes]

Memória temporária excedida. Gravação no suporte não foi completada em tempo.

- Se utilizar um cartão de memória que tenha sido repetidamente gravado e apagado ou que tenha sido formatado numa câmara diferente, a velocidade de escrita de dados poderá ser muito lenta. Em primeiro, efectue cópias de segurança dos dados no cartão para um computador e, em seguida, volte a formatar o cartão antes de o utilizar. [Detalhes]

- A velocidade de escrita do cartão de memória que está a utilizar não é suficiente para gravar filmes. Utilize um “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) ou um cartão SD (Classe 4 ou superior).

Cartão de memória bloqueado. Veja patilha de protecção.

- Está a utilizar um cartão de memória com um patilha de protecção contra escrita e esta está colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Este cartão de memória é só de leitura.

- A câmara não pode gravar nem apagar imagens neste cartão de memória.

A escrita para o cartão memória não foi concluída correctamente Recuperar dados

- Volte a introduzir o cartão de memória e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sem imagens

- Não foi gravada nenhuma imagem na memória interna que possa ser reproduzida.

- Não foi gravada nenhuma imagem nesta pasta do cartão de memória que possa ser reproduzida.

Sem imagens fixas

- Não existem imagens 3D que possam ser reproduzidas no modo [Visualização 3D].

- A pasta ou data seleccionadas não contêm um ficheiro que possa ser reproduzido numa apresentação de slides.

Arquivo encontrado que não foi reconhecido

- Tentou apagar uma pasta que contém um ficheiro que não pode ser reproduzido nesta câmara. Apague o ficheiro num computador e, em seguida, apague a pasta.

Erro em pasta. Impossível gravar na pasta seleccionada. Seleccione uma pasta diferente.

- Já existe uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos no cartão de memória (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta [Detalhes] ou crie uma pasta nova [Detalhes].

Não pode criar mais pastas

- Existe uma pasta com um nome a começar por “999” no cartão de memória. Neste caso, não pode criar pastas.

Esvaziar conteúdos da pasta

- Tentou eliminar uma pasta com um ou mais ficheiros. Elimine todos os ficheiros e, em seguida, elimine a pasta.

Pasta protegida.

- Tentou eliminar uma pasta que está protegida como só de leitura num computador.

Erro de ficheiro.

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não existem garantias para a reprodução, nesta câmara, de ficheiros com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas com outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tamanho de imagem ultrapassado

- Está a reproduzir uma imagem com um tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem, dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Utilize o flash ou monte a câmara num tripé para a fixar.

MP4 12M não é suportado com este cartão de memória.
MP4 6M não é suportado com este cartão de memória.

- Para gravar filmes, recomenda-se que utilize um “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), um “Memory Stick PRO-HG Duo” ou um cartão SD (Classe 4 ou superior).

Máximo de imagens seleccionadas.

- Pode seleccionar até 10 ficheiros quando utilizar a função [TransferJet].

- Pode seleccionar até 100 ficheiros quando utilizar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de impressão) em até 999 ficheiros.

Erro de Música

- Elimine o ficheiro de Música ou substitua-o por um ficheiro de música normal.

- Execute [Esvaziar Música] e, em seguida, descarregue um novo ficheiro de música.

Erro de formatação de música

- Execute [Esvaziar Música].

Operação não pode ser executada em ficheiros não suportados.

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em ficheiros de imagem que tenham sido processados com um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

Preparando ficheiro de base de dados de imagem. Aguarde.

- A câmara restaura as informações de data, etc., em casos onde as imagens tenham sido eliminadas num PC, etc.

- O Ficheiro de Base de Dados de Imagens necessário é criado após o cartão de memória ser formatado.

- O número de imagens excede o número para o qual a gestão da data num ficheiro de base de dados pela câmara é possível. Para registar imagens adicionais no Ficheiro Base de Dados de Imagens, elimine imagens na [Vista de Data].

Inconsistências encontradas no ficheiro de base de dados de imagem. Deseja reparar o ficheiro de base de dados de imagem?

- Não é possível gravar ou reproduzir filmes num ficheiro de visualização AVCHD, porque o Ficheiro de Base de Dados de Imagens está corrompido. Siga as instruções apresentadas no ecrã para recuperar o Ficheiro de Base de Dados de Imagens.

- Filme em ficheiro de visualização AVCHD, descrição como se segue:

DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]

- Não é possível gravar para o Ficheiro Base de Dados de Imagens da câmara ou reproduzir utilizando a [Vista de Data]. Utilize o “PMB” para efectuar cópias de segurança de todas as imagens para um PC e utilize-o para restaurar um cartão de memória.

Erro em Ficheiro da Base de Dados de Imagens. Não pode recuperar dados.

- Importe todas as imagens para o computador com o “PMB” e formate o cartão de memória ou a memória interna.
  Para visualizar as imagens novamente com a câmara, exporte as imagens importadas para a câmara com “PMB”. [Detalhes]

Função de gravação indisponível devido à temperatura interna alta.

- A temperatura da câmara aumentou. Só pode gravar imagens quando a temperatura tiver diminuído.

A gravação parou devido a maior temperatura da câmara.

- A gravação parou devido a uma subida de temperatura ao gravar um filme. Aguarde até que a temperatura diminua.

- Quando grava filmes durante um longo período de tempo, a temperatura da câmara sobe. Neste caso, pare de gravar filmes.

Ligação falhou

- Verifique a porta de recepção TransferJet e transfira os dados correctamente. [Detalhes]

Alguns ficheiros não foram enviados
Alguns ficheiros não foram recebidos

- A comunicação foi interrompida durante a transferência de imagens ou a transferência foi interrompida devido ao facto de a memória do dispositivo estar cheia. Verifique a capacidade de memória disponível e tente transferir os dados novamente através da função TransferJet.

- Pode não ser capaz de receber a imagem, dependendo da imagem.

Voltar ao topo