Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de usar > Nomes de peças e lista de ícones visualizados no ecrã > Lista de ícones visualizados no ecrã

## Lista de ícones visualizados no ecrã

Lista de ícones do modo de filmagem/fotografia
Lista de ícones do modo de visualização
Os ícones são visualizados no ecrã para indicar o estado da câmara.
As posições do ícone apresentado podem ser diferentes, dependendo do modo de fotografia/filmagem.

### Lista de ícones do modo de filmagem/fotografia

Visor | Indicação
9 | Número de imagens graváveis (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Cena de filmagem filme é apresentado apenas na DSC-TX10.
| Ícone de Reconhecimento de Cena
| Aviso de vibração
| Redução olhos fechados
| Reconhecimento de Cena
| Ícone de sobreposição para Auto superior
GRAV. Espera | Gravação de um filme/Filme em espera
0:12 | Tempo de gravação (m:s)
| Detecção de cara
| Equilíbrio de brancos / é apresentado apenas na DSC-TX10.
| Modo do Medidor
| Efeito de Desfocagem
| Efeito de Pele Suave
| Definição Burst
| Apresentação do Modo Eye-Fi
| Aviso de sobreaquecimento
| Ficheiro de base de dados cheio/Erro no ficheiro de base de dados

Visor | Indicação
| Bloqueio AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturador lento NR
125 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
+2.0EV | Valor de exposição
| Indicador do quadro do telémetro de AF
| Foco Próximo
| Modo de flash
| Redução dos olhos vermelhos
| Flash a carregar
| Redução do Ruído de Vento

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Painel táctil inválido
| GPS (DSC-TX100V)
| Informação de Posição (DSC-TX100V)
1.4 | Escala de zoom
| Gravação na memória temporária (DSC-TX100 / TX100V)
FOTOGRAFA | Capturar
| Suporte de Gravação (Cartão de memória/Memória interna)
| Iluminador AF

Visor | Indicação
100Min | Tempo de gravação
| Pasta de gravação
| Temporizador automático
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
| Indicador de aviso relativo à gravação de imagens fixas
| Destino (DSC-TX10 / TX100)
| Quadro do telémetro de AF
| Reticulado do medidor de ponto
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade é apresentado apenas na DSC-TX100 / TX100V.
96 | Número de imagens graváveis
| Escrever Data

### Lista de ícones do modo de visualização

Visor | Indicação
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade é apresentado apenas na DSC-TX100 / TX100V.
| Imagens Burst
| Imagem principal no grupo burst
| Protecção
| Ordem de impressão (DPOF)
| Zoom de reprodução
| Suporte de reprodução (Cartão de memória/Memória interna)
| Apresentação do Modo Eye-Fi
| Imagens 3D
| Pasta de reprodução
12/12 | Número de imagem/Número de imagens gravadas no intervalo de datas, pasta seleccionados
| Ficheiro de base de dados cheio/Erro no ficheiro de base de dados
| Aviso de sobreaquecimento
| Ampliação indisponível

Visor | Indicação
101-0012 | Número de pasta-ficheiro
2011-1-1 9:30 AM | Data/hora gravada da imagem em reprodução

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Definições de TransferJet
| Modo de Visualização
| Modo do Medidor
| Modo de flash
| Equilíbrio de brancos / é apresentado apenas na DSC-TX10.
+2.0EV | Valor de exposição

Visor | Indicação
500 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
ISO400 | Número ISO
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Visor da Latitude e da Longitude
| Reprodução
| Reprodução de velocidade variável
| Barra de reprodução
00:00:12 | Contador
| GPS (apenas DSC-TX100V)
| Definição de GPS (apenas DSC-TX100V)
| Volume

Voltar ao topo