Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > Informação de Posição (apenas DSC-TX100V)

## Informação de Posição (apenas DSC-TX100V)

O estado de triangulação de GPS pode ser verificado. Durante a apresentação do estado de triangulação de GPS, é fácil definir a câmara para o GPS triangular.

1. MENU (Informação de Posição)

Apresenta as informações de triangulação no ecrã.

#### Nos indicadores de GPS

O indicador (A) muda de acordo com a força de recepção do sinal GPS quando o GPS estiver activado.

Indicadores GPS | Estado de triangulação | Estado de recepção de GPS
Não há indicador | Desligada | [Definição GPS] está definido para [Deslig] ou ocorreu um erro.
| Difícil | A sua câmara não consegue detectar um sinal GPS, como tal, não consegue obter informações de localização. Use a sua câmara numa área aberta.
| A pesquisar | A pesquisar satélites GPS. Pode demorar vários minutos a iniciar a triangulação.
| A triangular | Durante a triangulação de GPS, é apresentada a latitude/longitude (B).

#### Indicadores de satélite e posicionamento

A posição do satélite e o estado de obtenção de informações orbitais (C) podem ser verificados no visor de informações de posição. Até 4 indicadores que apresentam o estado da obtenção de informações de satélite são apresentados no indicador de posicionamento (D).
A cor do indicador de satélite e do indicador de posicionamento muda de acordo com o estado de posicionamento. O indicador colorido a verde mostra que a câmara está a triangular.
Notas

- Se o sinal GPS puder ser recebido de vários satélites, dependendo da situação, a direcção de filmagem correcta pode não ser gravada, apresentada ou tirada.

- Ao pesquisar as posições de satélite ou ao triangular, poderão ocorrer falhas se colocar os dedos no receptor de GPS.

Tópico relacionado
Definição GPS (apenas DSC-TX100V)
GPS (apenas DSC-TX100V)
Voltar ao topo