Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Principais Definições > Defin. Ligação USB

## Defin. Ligação USB

Selecciona o modo USB quando ligar a câmara a um computador ou um dispositivo USB utilizando o cabo USB do terminal multiusos.

1. MENU (Definições) (Principais Definições) [Defin. Ligação USB] modo desejado

| Auto | Dependendo do computador ou outros dispositivos USB que ligar à câmara, o modo de ligação é automaticamente seleccionado a partir de [MTP] ou [Mass Storage]. Quando utiliza o Windows 7, [MTP] é seleccionado e as funções específicas do Windows 7 tornam-se disponíveis.
| MTP | Estabelece uma ligação MTP entre a câmara e um computador ou outros dispositivos USB. Quando utiliza o Windows 7, [MTP] é seleccionado e as funções específicas do Windows 7 tornam-se disponíveis. Quando utiliza outros sistemas operativos (Vista/XP, MacOS X), aparece o Assistente de Reprodução Automática e as imagens fixas na pasta de gravações da câmara são importadas para o computador.
| Mass Storage | Estabelece uma ligação Mass Storage entre a câmara e um computador ou outro dispositivo USB.

Nota

- Se Fase do dispositivo* não aparecer quando ligar a câmara a um computador com Windows 7, defina [Defin. Ligação USB] para [Auto].

* Fase do dispositivo é um menu fácil de gerir (função específica do Windows 7) para a ligação da câmara, etc.
Voltar ao topo