Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Calitate film / Dimensiune film

## Calitate film / Dimensiune film

Cu cât dimensiunea filmului este mai mare, cu atât calitatea este mai ridicată. Cu cât este mai mare cantitatea de date utilizată pe secundă (rata de biţi medie), cu atât calitatea este mai ridicată.
Selectaţi un format de înregistrare film MENU (Setări) (Setări fotografiere) [Format film] în modul fotografiere. [Detalii]

#### DSC-TX10

Puteţi seta Calitate film la format AVCHD şi setaţi Dimensiune film la format MP4.
Calitate film (format înregistrare: AVCHD)

1. MENU (Calitate film) modul dorit

Setaţi utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului, în funcţie de modul REC.
Filmele înregistrate cu acest aparat foto sunt înregistrate în format AVCHD, la 60 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau 50 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod combinat, cu sunet Dolby Digital.

| Calitate film | Rată de biţi medie | Descriere
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Înregistrează la o calitate maximă a imaginii de 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Înregistrează la o calitate ridicată a imaginii de 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Înregistrează la o calitate standard a imaginii de 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Setaţi calitate film la [AVCHD 60i/60p] (dispozitiv compatibil 1080 60i) sau [AVCHD 50i/50p] (dispozitiv compatibil 1080 50i) şi setaţi Dimensiune film la format MP4.
Calitate film (format înregistrare:
[AVCHD 60i/60p] (dispozitive compatibile 1080 60i) / [AVCHD 50i/50p] (dispozitive compatibile 1080 50i))

1. MENU (Calitate film) modul dorit

Setaţi utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului, în funcţie de modul REC.
Filmele înregistrate cu acest aparat foto sunt înregistrate în format AVCHD, la aproximativ 60 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau 50 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod combinat, cu sunet Dolby Digital sau format AVCHD, la aproximativ 60 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau 50 câmpuri/sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod progresiv, cu sunet Dolby Digital.

| Calitate film | Rată de biţi medie | Descriere
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Înregistrează la o calitate maximă a imaginii de 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Înregistrează la o calitate maximă a imaginii de 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Înregistrează la o calitate standard a imaginii de 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Înregistrează la o calitate standard a imaginii de 1440×1080 (50i / 60i).

#### Dimensiune imagine film (format înregistrare: MP4)

1. MENU (Dimensiune film) dimensiunea dorită

Setaţi utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului, în funcţie de modul REC.
Filmele înregistrate cu acest aparat foto sunt înregistrate în format MPEG-4, la 30 cadre/sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau 25 cadre/sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod progresiv, cu sunet AAC, format mp4.

| Dimensiunea cadrelor filmului | Rată de biţi medie | Descriere
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Înregistrează la dimensiune 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Înregistrează la dimensiune 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Înregistrează la dimensiune VGA

Observaţii

- Se produce o imagine telefotografică dacă selectaţi dimensiunea imaginii [MP4 3M].

- Filmele realizate cu modul Film setat la [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) nu pot fi salvate pe disc fără a schimba calitatea originală. Convertiţi filmul utilizând „PMB” şi salvaţi-l pe disc.
  Filmele înregistrate cu modul Film setat la [AVC HD 24M (FX)] nu pot fi salvate pe un disc DVD sau ca disc AVCHD. Le puteţi salva pe un disc Blu-ray.

Sus