Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Depanare > Depanare > GPS (doar DSC-TX100V)

## GPS (doar DSC-TX100V)

Aparatul foto nu recepţionează un semnal GPS.

- Setaţi [Setare GPS] la [Activat]. [Detalii]

- Este posibil ca aparatul dvs. foto să nu recepţioneze semnale radio de la sateliţii GPS, din cauza obstacolelor.

- Pentru a face corect triangulaţia pentru informaţiile despre locaţie, duceţi aparatul într-o zonă deschisă şi reporniţi-l.

Prea multe erori ale informaţiilor despre locaţie.

- Limita de eroare poate ajunge până la câteva sute de metri, în funcţie de clădirile din jur, puterea semnalului GPS etc.

Realizarea triangulaţiei durează chiar dacă [Date asistenţă GPS] sunt preluate.

- [Setare dată şi oră] nu este setat dau ora setată s-a modificat mult. Fixaţi corect data şi ora. [Detalii]

- Data de valabilitate a datelor de asistenţă a expirat. Actualizaţi [Date asistenţă GPS]. [Detalii]

- Dat fiind că poziţia sateliţilor GPS se modifică mereu, poate dura mai mult până când locaţia este stabilită sau este posibil ca receptorul să nu poată stabili locaţia, în funcţie de locaţie şi de ora la care utilizaţi aparatul foto.

- „GPS” este un sistem de stabilire a locaţiei geografice prin realizarea unei triangulaţii a semnalelor radio de la sateliţii GPS. Nu utilizaţi aparatul foto în locuri în care semnalele radio sunt blocate sau reflectate, cum ar fi un loc umbrit înconjurat de clădiri sau copaci etc. Utilizaţi aparatul foto în zone deschise, în care se poate vedea bine cerul.

Informaţiile despre locaţie sau direcţie nu au fost înregistrate.

- Direcţia de fotografiere nu este înregistrată în momentul realizării de filme.

- Folosiţi „PMB” pentru a importa filmele cu informaţii GPS despre locaţie în computerul dvs.

Prea multe erori ale informaţiilor furnizate de busolă

- Nu aşezaţi aparatul foto în imediata apropiere a unei surse magnetice sau a unui obiect metalic.

Sus