Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Informaţii despre poziţie (doar DSC-TX100V)

## Informaţii despre poziţie (doar DSC-TX100V)

Se poate verifica starea triangulaţiei GPS. În timpul afişării stării de triangulare GPS, triangularea GPS este uşor de setat de către aparatul foto.

1. MENU (Informaţii despre poziţie)

Afişează informaţiile de triangulaţie pe ecran.

#### Despre indicatorii GPS

Indicatorul (A) se modifică conform intensităţii recepţiei semnalului GPS atunci când funcţia GPS este activată.

Indicatori GPS | Stare triangulaţie | Stare recepţie GPS
Niciun indicator | Dezactivat | [Setare GPS] este setată la [Dezactivat] sau a apărut o eroare.
| Dificil | Aparatul foto nu poate găsi un semnal GPS şi astfel nu poate obţine informaţiile despre locaţie. Folosiţi aparatul foto într-o zonă deschisă.
| Căutare | Se caută sateliţi GPS. Iniţierea triangulaţiei poate dura câteva minute.
| Se face triangulaţia | În timpul triangulării GPS, se afişează latitudinea/longitudinea (B).

#### Satelit şi indicatori de poziţionare

Poziţia satelitului şi starea de recepţionare a informaţiilor de orbită (C) pot fi verificate pe afişajul de informaţii de poziţie. Pe indicatorul de poziţie (D) sunt afişaţi până la 4 indicatori de stare recepţionare a informaţiilor din satelit.
Culoarea indicatorului satelit şi a indicatorului de poziţionare se modifică în funcţie de starea poziţionării. Indicatorul în culoare verde indică faptul că aparatul foto triangulează.
Observaţii

- Dacă semnalul GPS poate fi recepţionat de la mai mulţi sateliţi, în funcţie de situaţie, este posibil să nu se înregistreze sau afişeze direcţia corectă de fotografiere sau ora.

- Căutarea poziţiei sateliţilor, sau triangularea, poate eşua dacă puneţi degetul pe receptorul GPS.

Subiect corelat
Setare GPS (doar DSC-TX100V)
GPS (doar DSC-TX100V)
Sus