Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Vizualizare) > Opţiunile de MENU (Vizualizare) > Şterge

## Şterge

Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ştergerii.

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.

1. (Şterge) modul dorit

(Toate, în afară de ac. imag.) | Şterge imaginile în grup rafală altele decât imaginea selectată în modul Afişare grup rafală. După pasul 2, atingeţi [OK].
(Toate img. din ac. gr. Rafală) | Şterge simultan toate imaginile din grupul rafală selectat. După pasul 2, atingeţi [OK].
(Această imagine) | Şterge imaginea afişată în momentul de faţă în modul imagine unică.
(Imagini multiple) | Vă permite să selectaţi şi să ştergeţi mai multe imagini. Procedaţi la fel ca după pasul 2. Selectaţi o imagine şi atingeţi. Repetaţi paşii de mai sus până când nu mai există imagini de şters. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a şterge marcajul . Atingeţi MENU [OK]
(Toate imag. de la ac. dată) (Toate din acest folder) (Toate fişier. Vizualiz. AVCHD) | Şterge deodată toate imaginile din intervalul de timp sau folderul selectat sau toate filmele AVC HD. După pasul 2, atingeţi [OK].

Puteţi comuta între modurile index şi imagine unică la selectarea imaginilor
Când selectaţi (Imagini multiple), atingeţi de pe ecranul index pentru a reveni la ecranul imagine unică şi atingeţi de pe ecranul imagine unică pentru a reveni la ecranul index.

- Puteţi, de asemenea, să comutaţi între modurile index şi imagine unică în [Protejează], [Expediere prin TransferJet] sau [Imprimare (DPOF)].

Observaţii

- Utilizând memoria internă, imaginea este afişată în Vizualizare folder.

- Film în vizualizare descrieri toate filmele AVCHD după cum urmează:

DSC-TX10: filme în format AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: înregistrat cu [Format film] setat la [AVCHD 50i/50p] sau [AVCHD 60i/60p]. [Detalii]
Sus