Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > EV

## EV

Puteţi regla manual expunerea în trepte de 1/3 EV în intervalul –2.0 EV până la +2.0 EV.

1. MENU (EV)

În funcţie de modul REC selectat, acesta este setat utilizând butoanele de pe partea stângă a ecranului.

1. Atingeţi / pentru a ajusta expunerea [OK].

De asemenea, puteţi regla expunerea atingând de pe bara de reglare şi glisând spre stânga sau spre dreapta.
Reglarea expunerii pentru imagini mai clare
A: Supraexpunere (prea multă lumină)
B: Expunere corectă
C: Subexpunere (prea puţină lumină)
Observaţii

- Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus