Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Măsuri de siguranţă / Despre acest aparat foto > Despre acest aparat foto > GPS (doar DSC-TX100V)

## GPS (doar DSC-TX100V)

Acest sistem vă permite să marcaţi cu exactitate locul unde vă aflaţi pe pământ, sateliţii GPS sunt localizaţi în 6 orbite, la 20.000 km deasupra pământului. Sistemul GPS este format din cel puţin 24 de sateliţi GPS. Un receptor GPS recepţionează semnale radio de la sateliţi şi calculează locaţia curentă a receptorului pe baza informaţiilor orbitale şi a timpului de deplasare a semnalelor etc.
Stabilirea unei locaţii se numeşte „triangulaţie”. Un receptor GPS poate stabili latitudinea şi longitudinea locaţiei recepţionând semnale de la 3 sau mai mulţi sateliţi.

- Dat fiind că poziţia sateliţilor GPS se modifică mereu, poate dura mai mult până când locaţia este stabilită sau este posibil ca receptorul să nu poată stabili locaţia, în funcţie de locaţie şi de ora la care utilizaţi aparatul foto.

- „GPS” este un sistem pentru determinarea locaţiei geografice prin triangularea semnalelor radio de la sateliţii GPS.
  Evitaţi utilizarea aparatului foto în zone în care semnalul radio este blocat sau reflectat, cum ar fi în zone umbrite înconjurate de clădiri sau copaci etc. Utilizaţi aparatul foto sub cerul liber.

- Este posibil să nu puteţi înregistra informaţiile despre locaţie în locurile sau situaţiile în care semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la aparatul foto, după cum urmează:

- În tuneluri, spaţii închise sau în apropierea clădirilor înalte.

- Între clădiri înalte sau pe o stradă îngustă, mărginită de clădiri.

- În locuri subterane, locuri înconjurate de copaci stufoşi, sub un pod înalt sau în locuri în care sunt generate câmpuri magnetice, cum ar fi lângă cablurile de înaltă tensiune.

- Lângă dispozitive care generează semnale radio din aceeaşi gamă de frecvenţe ca şi aparatul foto: în apropierea benzii de 1,5 GHz pentru telefoane mobile etc.

#### Erorile de triangulaţie

- Dacă vă schimbaţi poziţia imediat după ce aţi pornit aparatul foto, iniţierea triangulaţiei poate dura mai mult timp decât dacă aţi fi stat în acelaşi loc.

- Eroare datorată poziţiei sateliţilor GPS
  Aparatul foto face automat triangulaţia pentru locaţia dvs. curentă atunci când recepţionează semnale radio de la 3 sau mai mulţi sateliţi GPS. Eroarea de triangulare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 10 m.
  În funcţie de mediul locaţiei, eroarea de triangulare poate fi mai mare. În acest caz, este posibil ca locaţia dvs. reală să nu coincidă cu locaţia de pe hartă, stabilită pe baza informaţiilor GPS. Sateliţii GPS sunt controlaţi de către Ministerul Apărării din Statele Unite, iar gradul de precizie poate fi modificat intenţionat.

- Eroare în timpul procesului de realizare a triangulaţiei
  Aparatul foto obţine informaţii despre locaţie în mod regulat în timpul realizării triangulaţiei. Există o mică diferenţă temporală între momentul de obţine a informaţiilor despre locaţie şi momentul de înregistrare a acestor informaţii pe o imagine, de aceea, locaţia reală de înregistrare poate să nu coincidă cu locaţia de pe hartă, stabilită pe baza informaţiilor GPS.

#### Despre restricţiile GPS în timpul zborului

- La decolarea şi aterizarea unui avion, închideţi aparatul foto, aşa cum vi se va indica de către personalul aferent.

- Dacă nu doriţi să înregistraţi informaţii, setaţi [Setare GPS] la [Dezactivat].

#### Alte restricţii

- Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din zona în care vă aflaţi sau cu situaţia existentă.

#### Sistemul de coordonate geografice

- Se foloseşte sistemul de coordonate geografice „WGS-84”.

Sus