Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Înainte de utilizare > Denumirea părţilor componente şi lista pictogramelor afişate pe ecran > Lista pictogramelor afişate pe ecran

## Lista pictogramelor afişate pe ecran

Lista de pictograme ale modului de fotografiere
Lista de pictograme ale modului de vizualizare
Pictogramele sunt afişate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Poziţiile pictogramelor afişate pot varia în funcţie de modul de fotografiere.

### Lista de pictograme ale modului de fotografiere

Afişaj | Indicaţie
9 | Număr de imagini înregistrabile (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Scenă realizare film se afişează pe DSC-TX10.
| Pictogramă Recunoaştere scenă
| Avertizare asupra vibraţiilor
| Reducere ochi închişi
| Recunoaştere scenă
| Pictogramă de suprapunere pentru Autoreglare superioară
REC Stand-by | Înregistrare film/Film în aşteptare
0:12 | Timp de înregistrare (m:s)
| Detecţie feţe
| Balans de alb / se afişează pe DSC-TX10.
| Mod măsurare
| Efect defocaliz.
| Efect piele fină
| Setare în rafală
| Afişaj mod Eye-Fi
| Indicator de supraîncălzire
| Fişier bază de date plin/Eroare fişier bază de date

Afişaj | Indicaţie
| Blocare AE/AF
ISO400 | Sensibilitate ISO
| Timp de expunere scurt NR
125 | Timp expunere
F3.5 | Deschidere diafragmă
+2.0EV | Valoare expunere
| Indicator cadru de identificare în intervalul AF
| Focalizare apropiată
| Mod bliţ
| Reducere efect de ochi roşii
| Încărcare bliţ
| Reducere zgomot vânt

Afişaj | Indicaţie
| Energie disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Panou tactil nevalid
| GPS (DSC-TX100V)
| Informaţiile despre poziţie (DSC-TX100V)
1.4 | Scalare zoom
| Scriere zonă tampon (DSC-TX100 / TX100V)
CAPTURĂ | Captură
| Mediul de înregistrare (cardul de memorie/memoria internă)
| Sursa luminoasă AF

Afişaj | Indicaţie
100Min | Durată înregistrabilă
| Folder de înregistrare
| Temporizator
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
| Indicator de avertizare pentru înregistrare imagini statice
| Destinaţie (DSC-TX10 / TX100)
| Cadru de identificare în intervalul AF
| Marcaj măsurare reticul în cruce
| Dimensiune imagine/Dimensiune imagine panoramică/Calitate se afişează pe DSC-TX100 / TX100V.
96 | Număr de imagini înregistrabile
| Scriere dată

### Lista de pictograme ale modului de vizualizare

Afişaj | Indicaţie
| Dimensiune imagine/Dimensiune imagine panoramică/Calitate se afişează pe DSC-TX100 / TX100V.
| Imagini în rafală
| Imagine principală din grup rafală
| Protejează
| Marcaj Imprimare (DPOF)
| Redare cu zoom
| Mediu de redare (cardul de memorie/memoria internă)
| Afişaj mod Eye-Fi
| Imagini 3D
| Folder de redare
12/12 | Numărul imaginii/numărul de imagini înregistrate în intervalul de timp, folderul selectat
| Fişier bază de date plin/Eroare fişier bază de date
| Indicator de supraîncălzire
| Mărirea nu este disponibilă

Afişaj | Indicaţie
101-0012 | Număr folder - fişier
2011-1-1 9:30 AM | Data/ora înregistrării imaginii redate

Afişaj | Indicaţie
| Energie disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Setări TransferJet
| Mod vizualizare
| Mod măsurare
| Mod bliţ
| Balans de alb / se afişează pe DSC-TX10.
+2.0EV | Valoare expunere

Afişaj | Indicaţie
500 | Timp expunere
F3.5 | Deschidere diafragmă
ISO400 | Sensibilitate ISO
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Afişaj latitudine şi longitudine
| Redare
| Redare la viteză variabilă
| Bară de redare
00:00:12 | Contor
| GPS (doar DSC-TX100V)
| Setare GPS (doar DSC-TX100V)
| Volum

Sus