Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări principale > Setare GPS (doar DSC-TX100V)

## Setare GPS (doar DSC-TX100V)

Verificarea stării triangulaţiei şi a direcţiei de fotografiere
GPS şi senzorul de direcţie încorporate ale acestui aparat foto obţin informaţii despre locaţie sau direcţia de fotografiere şi le înregistrează pe imagini.
Folosiţi softul livrat, „PMB” şi importaţi fotografii şi filme înregistrate cu informaţii despre locaţie şi direcţia de fotografiere pe un computer şi vizionaţi-le împreună cu o hartă în care este prezentat locul unde au fost realizate. Consultaţi „PMB Help” pentru informaţii suplimentare.

1. MENU (Setări) (Setări principale) [Setare GPS] modul dorit

| Activat | Senzorul de direcţie GPS este activat.
| Dezactivat | Senzorul de direcţie GPS este dezactivat. Setaţi pentru a nu înregistra informaţiile privind poziţia şi direcţia.

Recepţionarea unui semnal GPS

- Triangulaţi când capacul obiectivului este deschis.

- Triangularea corespunzătoare nu este posibilă în interior sau lângă clădiri înalte.
  Utilizaţi aparatul foto într-o zonă deschisă în aer liber şi porniţi din nou aparatul foto.

- Dacă nu apare pictograma de triangulare, chiar şi după câteva minute, este posibil să fiţi într-o zonă unde recepţia semnalului GPS este dificilă sau imposibilă.
  Utilizaţi aparatul foto într-o zonă deschisă în aer liber sau înregistraţi imagini fără a include informaţiile de locaţie.

Observaţii

- Direcţia de fotografiere nu este înregistrată în momentul realizării de filme.

- La decolarea şi aterizarea unui avion, închideţi aparatul foto, aşa cum vi se va indica de către personalul aferent.

- Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din zona în care vă aflaţi sau cu situaţia existentă.

- Poate dura câteva minute pentru obţinerea informaţiilor despre locaţie când utilizaţi funcţia GPS pentru prima dată sau o utilizaţi rar. Durata de triangulaţie poate fi redusă dacă se apelează la datele de asistenţă GPS. [Detalii]

- Informaţiile despre direcţia de fotografiere obţinute de aparatul foto se bazează pe nordul magnetic (direcţia indicată de acul unei busole).

- Dacă aparatul foto se găseşte în imediata apropiere a unei surse magnetice sau a unui obiect metalic, senzorul de direcţie poate înregistra o eroare. Ţineţi aparatul foto la distanţă de sursele magnetice sau obiectele metalice, dacă este posibil.

- Este posibil ca direcţia corectă de fotografiere să nu fie înregistrată sau afişată în următoarele cazuri:

- Lângă o clădire, o punte, un pod de fier, un vehicul, un turn de fier

- Lângă aparate electrice, cum ar fi un televizor, un difuzor, un frigider, un telefon mobil, o pereche de căşti

- Lângă un birou sau un scaun de oţel etc.

- Informaţiile despre direcţie vor deveni nesigure dacă aparatul foto este orientat în sus.

- Căutarea poziţiei sateliţilor sau triangularea, poate eşua dacă puneţi degetul pe receptorul GPS.

### Verificarea stării triangulaţiei şi a direcţiei de fotografiere

Indicatorul se modifică conform intensităţii recepţiei semnalului GPS atunci când funcţia GPS este activată. Starea triangulării se poate verifica şi utilizând [Informaţii despre poziţie]. [Detalii]
Puteţi verifica direcţia de fotografiere cu ajutorul pictogramei de direcţie de pe ecran.

Stare triangulaţie | Indicatoare GPS | Stare recepţie GPS
Dezactivat | Niciun indicator | [Setare GPS] este setată la [Dezactivat] sau a apărut o eroare.
Dificil |  | Aparatul foto nu poate găsi un semnal GPS şi astfel nu poate obţine informaţiile despre locaţie. Folosiţi aparatul foto într-o zonă deschisă.
Căutare |  | Se caută sateliţi GPS. Iniţierea triangulaţiei poate dura câteva minute.
Se face triangulaţia |  | Aparatul foto recepţionează un semnal GPS şi poate obţine informaţii despre locaţie.

Direcţie fotografiere | Indicatoare
Nord |
Vest |
Sud |
Est |

Subiect corelat
Recunoaştere scenă
Setare GPS (doar DSC-TX100V)
Date asistenţă GPS (doar DSC-TX100V)
Reglare autom. oră (doar DSC-TX100V)
GPS (doar DSC-TX100V)
Sus